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ESTADO DE SANTA CATARINA
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TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO


Com base na lei 8.666/93, alterada pela lei 8.883/94, torna-se público o resultado referente a licitação abaixo mencionada:

Objeto da Licitação: aquisição de pneus, câmaras de ar e colarinhos, destinados ao Corpo de Bombeiros Militar, com recursos do FUNREBOM 

Pregão número: 066/2017  Processo número: 231/2017

Data de Julgamento das Propostas: 26/06/2017

Data da Adjudicação: 26/06/2017

Fornecedores e itens declarados Adjudicados:

 9221 - AUTO MECÂNICA BRANSALES LTDA-EPP (83.513.945/0001-34)
	Item
	Material/Serviço
	Unid. medida
	Quantidade
	Valor unitário (R$)
	Valor total (R$)

	1
	67359 - Pneu 185/65 R15 Indicação de uso Pneu indicado para veículos do tipo passeio.
Pneu 185/65 R15 Indicação de uso Pneu indicado para veículos do tipo passeio.
LINGLONG CROSSWIND H
	Un
	4
	 183,76
	 735,04

	2
	67360 - 205/75 R16 Indicação Pneu de uso Pneu indicado para veículos do tipo Van.
205/75 R16 Indicação Pneu de uso Pneu indicado para veículos do tipo Van.
LINGLONG GRENNMAX
	Un
	8
	 338,63
	 2.709,04

	3
	67361 - Pneu 225/75 R16 Indicação de uso Pneu indicado para veículos do tipo Van.
Pneu 225/75 R16 Indicação de uso Pneu indicado para veículos do tipo Van.
LINGLONG R666
	Un
	8
	 441,35
	 3.530,80

	4
	67362 - Pneu 245/70 R16 (Borrachudo)Indicação de uso Pneu indicado para veículos do tipo Van.
Pneu 245/70 R16 (Borrachudo)Indicação de uso Pneu indicado para veículos do tipo Van.
LINGLONG CROSWIND AT
	Un
	4
	 428,69
	 1.714,76

	5
	67363 - Pneu 245/70 R16 (Normal) Indicação de uso Pneu indicado para veículos do tipo Camionete.
Pneu 245/70 R16 (Normal) Indicação de uso Pneu indicado para veículos do tipo Camionete.
LINGLONG CROSSWIND H
	Un
	4
	 405,21
	 1.620,84

	6
	67364 - Pneu 225/75 R15 Indicação de uso Pneu indicado para veículos do tipo Van.
Pneu 225/75 R15 Indicação de uso Pneu indicado para veículos do tipo Van.
LINGLONG CROSSWIND E
	Un
	4
	 323,90
	 1.295,60

	7
	67365 - Pneu 205/75 R16
Pneu 205/75 R16
LINGLONG GRENMAX VAN
	Un
	4
	 338,63
	 1.354,52

	8
	67366 - Pneu 255/70 R16 Indicação de uso Pneu indicado para veículos do tipo Camionete.
Pneu 255/70 R16 Indicação de uso Pneu indicado para veículos do tipo Camionete.
KUMHO KL51
	Un
	4
	 394,48
	 1.577,92

	9
	67367 - Pneu 10.00/ R20 - Dianteiro
Pneu 10.00/ R20 - Dianteiro
APOLLO ENDURACE HA
	Un
	2
	 1.144,00
	 2.288,00

	10
	67368 - Pneu 10.00/ R20 - Tração
Pneu 10.00/ R20 - Tração
APOLLO ENDUTUFF 50
	Un
	8
	 1.186,44
	 9.491,52

	11
	67369 - Câmeras de ar para Pneu 10.00/ R20
Câmeras de ar para Pneu 10.00/ R20
BRANSALES BRS
	Cj
	10
	 57,40
	 574,00

	12
	67370 - Colarinho para Pneu 10.00/ R20
Colarinho para Pneu 10.00/ R20
RADIAL 2000
	Un
	10
	 27,32
	 273,20

	13
	67371 - Pneu 295/80 R22,5 – Misto Dianteiro – RadialRoda indicada: 22,5 x 80 R22,5 – Misto Dianteiro Posição O pneu deve ser desenvolvido para a posição de Dianteiro do veículo e para aplicação nos mais varia
Pneu 295/80 R22,5 – Misto Dianteiro – RadialRoda indicada: 22,5 x 80 R22,5 – Misto Dianteiro Posição O pneu deve ser desenvolvido para a posição de Dianteiro do veículo e para aplicação nos mais variados tipos de veículos, no uso misto no transporte rodoviário de carga e passageiro. Indicação de uso – MISTO Pneu indicado para veículos que trafegam em trajetos MISTOS, que podem combinar estradas de asfalto, terra, lama e pedra.Borracha Composto de borracha de alta resistência às agressões.SulcosFormato dos sulcos largos e sinuosos, proporcionando uma melhor drenagem da água, uma excelente aderência em pisos secos e molhados.Mínimo de 3 sulcos.
XBRI ECOWAI
	Un
	4
	 1.177,65
	 4.710,60

	14
	67372 - Pneu 295/80 R22,5 – Misto Tração  Roda indicada: 22,5 x 80 R22,5 – Misto Tração Posição O pneu deve ser desenvolvido para a posição de TRAÇÃO do veículo e para aplicação nos mais variados tipos de veí
Pneu 295/80 R22,5 – Misto Tração  Roda indicada: 22,5 x 80 R22,5 – Misto Tração Posição O pneu deve ser desenvolvido para a posição de TRAÇÃO do veículo e para aplicação nos mais variados tipos de veículos, no uso misto no transporte rodoviário de carga e passageiro.  Indicação de uso – MISTO Pneu indicado para veículos que trafegam em trajetos MISTOS, que podem combinar estradas de asfalto, terra, lama e pedra.Borracha Composto de borracha de alta resistência às agressões.Sulcos Formato dos sulcos mais largos, proporcionando uma melhor drenagem da água e lama, uma excelente aderência em pisos secos e molhados. Desenho da banda de rodagem mais robusto, com recortes transversais e profundos, proporcionando uma maior tratividade do pneu em solos inconsistentes (com pedra e lama). 
GOODRIDE CM993
	Un
	16
	 1.261,80
	 20.188,80

	Total 
	52.064,64



Mafra, 26/06/2017


[bookmark: _GoBack]
_________________________________
Luiz Roberto da Costa Ceccon
Pregoeiro Municipal
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