**TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO**

Com base na lei 8.666/93, alterada pela lei 8.883/94, torna-se público o resultado referente a licitação abaixo mencionada:

**Objeto da Licitação:**aquisição de escavadeira hidráulica com esteiras, 2017 0km/Nova, através do financiamento do Banco de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina – BADESC e Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente.

**Pregão Presencial – Registro de Preço número:** 083/2017 **Processo número:** 340/2017

**Data de Julgamento das Propostas:** 14/08/2017

**Data da Adjudicação:** 14/08/2017

**Fornecedor e item declarado Adjudicado:**

**9258 - XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA (14.707.364/0001-10)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Material/Serviço** | **Unid. medida** | **Quantidade** | **Valor unitário (R$)** | **Valor total (R$)** |
| 1 | 67834 - Uma ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM ESTEIRAS, nova, sem uso, ano e modelo 2017 ou superior. Equipada com caçamba de aplicação geral e com as seguintes características mínimas gerais: Motor: - Motor Diesel, mínimo 4 cilindros, TIER III, com potência líquida mínima do motor: de 110 Cv á 125 Cv, certificada por normas SAE J1349 ou ISO 9249; Sistema Elétrico: - Alternador: mínimo de 35 A e voltagem: 24V Iluminação e Sinalização: - Luzes de trabalho (faróis) sendo no mínimo 04 (quatro): 02 (dois) sobre a cabine do operador, 01(um) na frente da máquina e outro na lança. Indicador sonoro de marcha ré; Capacidades de Abastecimento: - água do radiador: mínimo de 15 lts, óleo do motor: mínimo de 14 lts, óleo hidráulico: mínimo de 106 lts, tanque de combustível: mínimo de 260 lts; Painel de Instrumentos: - deve possuir todos os instrumentos necessários ao monitoramento, pelo operador, das funções vitais do equipamento entre outros conforme catalogo do fabricante; Cabine do operador: - cabine (Certificação): fechada com ar condicionado, proteção mínima ROPS (contra capotamento), Proteção mínima OPG ou FOPS de nível 1 (contra quedas de objetos contra cabine), assento anatômico ajustável, dotados de espelhos retrovisores, lado direito e lado esquerdo, dotado de cinto de segurança retrátil; Dimensões/Peso (transporte): altura: mínimo de 2,90 m, comprimento: mínimo de 8,40 m largura: mínima de 2,50 m e peso operacional: mínimo de 18.000 kg; Escavadeira: - altura de descarga: mínimo de 6,27 m, capacidade da caçamba: mínimo de 0,76 m³, comando de Operação: Joystick, profundidade de escavação: acima de 5,50 m, lança mínimo de: 4,60 m, braço mínimo de: 2,50 m; Esteira: - sapata largura: mínima de 600mm, número de roletes inferiores: 07 unid. e número de roletes superiores: 02 unid.; Acessórios: - extintor de incêndio de tipo pó químico, limpador de para-brisa na cabine e ainda uma caçamba sobressalente para estepe completa (unhas, buchas e dentes), deverá ser fornecido bomba manual para lubrificação e demais características e condições técnicas, especificações, equipamentos operacionais e acessórios de origem e standard do fabricante.  XCMG | Un | 1 | 389.500,00 | 389.500,00 |
| **Total** | | | | | 389.500,00 |

Mafra, 14/08/2017

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

LUIZ ROBERTO DA COSTA CECCON

Pregoeiro Municipal