      PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAFRA 
ESTADO DE SANTA CATARINA
Av. Prefeito Frederico Heyse, 1386 – Ed. Francisco Grossl – Centro - Fone: (47)3641-4000
CNPJ: 83.102.509/0001-72 - www.mafra.sc.gov.br

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

[bookmark: _GoBack]Com base na lei 8.666/93, alterada pela lei 8.883/94, torna-se público o resultado referente a licitação abaixo mencionada:

Objeto da Licitação: Aquisição de equipamentos médico-hospitalares, destinados à Policlínica Municipal de Saúde, fisioterapia e Atenção Básica, através do Fundo Municipal de Saúde. 

Pregão Presencial nº 042/2019  Processo nº 167/2019

Data de Julgamento das Propostas: 12/06/2019

Data da Adjudicação: 12/06/2019

Fornecedores e itens declarados Adjudicados:

 4936 - BS EQUIPAMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA -EPP (04.709.243/0001-54)
	Item
	Material/Serviço
	Unid. medida
	Marca
	Quantidade
	Valor unitário (R$)
	Valor total (R$)

	3
	79885 - Autoclave de mesa 60 litros - Deverá possuir painel digital alfanumérico com tecnologia LCD (Led Custon Diplay). Possuir porta barreira Simples inox e alumínio. Possuir transdutor pressão. Possuir sensor PT100-Sensor 1. Possuir sensor de porta aberta (micro switch) com indicação no painel. Possuir desaeração e despressurização automática – sensor de pressão, com porta dupla laminada inox com 6 pontos de apoio. Funcionamento com a porta fechada. Possuir reservatório de água com abastecimento automático com indicação do término de água no reservatório de água com abastecimento automático com indicação do termino de água no reservatório. Capacidade 3 litros. Deverá possuir controle de nível: para evitar a queima das resistência do gerador caso haja falta de água – sensor de abastecimento de 1 a 99 (configurável) ciclos que atende as principais necessidades com controle eletrônico que desarma o sistema em caso de aumento da temperatura  configurável – sensor de 2 e 3. Baixo consumo de água e energia (menor que as 12 litros). Não precisa de copo dosador. Equipamento não precisa de balde para descarga. Deverá possuir chave geral no painel e filtros – filtro de ar. Deverá possuir entrada exclusiva para validação. Secagem eficiente e secagem extra – ciclo independente. Possuir touch screen – tecla anula. Possuir desligamento automático ao final do ciclo e trava de duplo estágio. Especificações técnicas mínimas: Alimentação: 127 ou 220V~. Frequência: 50/60 hz. Proteção elétrica; Fusíveis. Pressão máxima de trabalho: 2,2 kg/cm². Pressão máxima de trabalho: 2,2 kg/cm². Pressão de eletrização 1,7 a 1,9 kgf/cm.Alarmes 18 níveis de configuráveis Bips Sonoros. Temperatura 121° a 135° (configurável). Temperatura máxima 150° - Termostato Incluído. Tanque de pressão: Aço Inoxidável/Alumínio.  Anel de vedação da porta: Silicone – Sistema eletrônico: Microcontrolado. Água: inserção automática. Proteção sobrepressão: Válvula de alívio. Proteção subpressão: Válvula de antivácuo. Sistema de segurança; 20(configurável) Bips sonoros. Indicação para monitoramento: Digital com auto diagnóstico à distância. Painel de comando – Teclado membrana: Posicionamento na parte frontal (indica operações/teclas de comando). Abertura da porta: Fuso de aço inox com duplo estágio. Tamanho compacto. Deverá Apresentar Catálogo para análise do produto. Apresentar Registro junto ao Ministério da Saúde ANVISA. 
	Un
	BS DIGITALE 6.0
	10
	 6.000,00
	 60.000,00

	Total (R$):
	 60.000,00


 10247 - MULLER PRODUTOS PARA SAÚDE  EIRELI-ME (20.483.619/0001-01)
	Item
	Material/Serviço
	Unid. medida
	Marca
	Quantidade
	Valor unitário (R$)
	Valor total (R$)

	1
	79883 - Espirometria com ECG de 12 canais. Deverá possuir impressão em cabeça térmica no formato A4. Tela de LCD para visualização do ECG em tempo real, colorida com no mínimo 7”, touch screen. Memória interna para no mínimo 120 pacientes identificados através do código de barras. Comunicação bidirecional com workList. Transferência ao prontuário eletrônico via computador. Capacidade para introduzir manualmente informações adicionais do paciente. Permite gerar os exames nos formatos PDF, JPEG e XML. Detecção automática de arritmias e interpretação automática do ECG. Interfaces LAN, USB e RS232. Alimentação AC 100-240V automático e bateria interna recarregável. Garantia mínima de 2 anos. Acessórios que devem acompanhar o equipamento: 01 Cabo paciente 10 vias, 04 Eletrodos de membro tipo clip, 06 Eletrodos precordiais por sucção, 01 Gel para ECG, 01 Software; 1 Bobina de papel térmico para impressão, 01 Manual de operação, 01 Cabo força padrão NBR 14136. Módulo Espirometro junto ao eletrocardiógrafo: Espirômetro, equipamento para a prova de função respiratória, possibilita o diagnóstico da asma, detecção precoce da DPOC e outras patologias do pulmão. Leve e portátil, pode ser transportado até o paciente através de alça acoplada. Deve fazer os exames, independentemente de estar conectado a um computador. Bateria com autonomia mínima para 100 exames. Identificação do paciente através do código de barras e memória interna para 100 exames. Impressora térmica acoplada para tamanho A4. Tecnologia Touch Screen, permite inserir as informações do paciente e acessar as configurações do equipamento. Deve permitir a inserção de informações relevantes como: etnia do paciente, idade, altura, peso, sexo, fumante ou não. Sistema de bocal descartável assegura um exame livre de contaminação cruzada e proporciona maior precisão em cada exame. Tela colorida de alta resolução, com no mínimo 7”, possibilidade de pré-visualizar o gráfico, a evolução e o andamento do paciente durante o exame. O resultado dos testes automáticos e transmissão do exame para o computador com apenas um toque. Valores de referência mundial e do Brasil (Pereira). O equipamento deverá possuir recursos de conectividade pronto para a Telemedicina. Comunicação via WI-FI e cabo de rede. Permite exportação de arquivos em PDF. Os acessórios para comunicação wi-fi deverão estar homologada pela ANATEL. Acessórios que acompanham: 100 unidades de bocal, clip de nariz e 1 rolo de papel térmico. Apresentar juntamente com a proposta Indicação de Assistencia Técnica Autorizada, apresentando dados e local que prestará a assistencia com peças originais. Apresentar Registro junto a Anvisa; Apresentar Catálogo técnico para análise do equipamento juntamente com a proposta;
	Un
	BIONET
	2
	 18.550,00
	 37.100,00

	2
	79884 - Eletrocardiógrafo com aquisição simultânea de 12 derivações. Impressora térmica de alta resolução integrada ao equipamento, para papel termo-reativo no formato A4. Múltiplos formatos de impressão em 1, 3, 6 e 12 canais e todas configuráveis para melhor legibilidade gráfica. Alimentação AC 100 a 240V automático e através de bateria interna recarregável, com autonomia aproximada para 100 exames. O equipamento deve ser compacto e de fácil manuseio, com peso aproximado de 3 kg com a bateria. Tela de LCD para visualização da sensibilidade, velocidade, filtros, freqüência cardíaca, formas de impressão e derivações. Teclado de membrana alfa numérico para acesso rápido das funções e entrada das informações do paciente como nome, idade, sexo, altura, peso. Circuito de proteção contra desfibrilador. Detecção de eletrodo solto. Software interno de interpretação automática do ECG na língua portuguesa e medida da frequência cardíaca, intervalo PR, duração do QRS QT/QTc, eixos P-R-T. Porta RS232 e para comunicação com PC e LAN e possibilitar os registros de ECG via fax. Deve acompanhar os seguintes acessórios: 01 cabo de alimentação; 1 cabo paciente de 10 vias; 4 eletrodos de membros tipo clipe; 6 eletrodos precordiais de sucção; 1 tubo de gel para eletrodos; 1 rolo de papel termo-reativo e manual de instruções em português. Apresentar Registro junto ao ministério da Saúde / ANVISA. Apresentar Catálogo para análise do produto.
	Un
	BIONET
	2
	 6.550,00
	 13.100,00

	4
	79886 - Lixeira Aço Inox com Pedal 30 Litros – Deverá ser portátil e de fácil manuseio, feita em aço inox. Resiste a mais de 1 milhão de ciclos abertura/ fechamento. Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP). 65,5x29,5x29,5cm. Peso aproximado da embalagem c/ produto – Kg. 4,7Kg
	Un
	Tramontina
	50
	 179,84
	 8.992,00

	5
	79887 - Barra paralela dupla em aço inox 3 metros.
Barra paralela dupla em aço inox 3 metros. A barra paralela dupla em aço inox 3 metros  é indicada para: treino de marcha com ou sem auxílio de órtese, treino de equilíbrio e transferência de peso. CARACTERÍSTICAS DA BARRA PARALELA DUPLA EM AÇO INOX 3 METROS. 3 metros de comprimento. 4 corrimãos com estrutura em tubo de aço inox. Corrimãos horizontais com regulagem de altura e largura. 3 barras verticais de cada lado com pintura eletrostática com verniz. Plataforma de madeira revestida em piso sintético antiderrapante. Divisão abdutora central removível. Garantia mínima de 1 ano. Apresentar Catalogo para Análise;
	Un
	CArci
	1
	 3.020,00
	 3.020,00

	10
	79892 - Aparelho corrente interferencial – 02 canais. Equipamentos com correntes alternadas de média frequência. • Tecnologia de operação microcontrolada; • Tela em LCD azul; • Timer ajustável de 1 a 60 minutos; • 2 canais com controle independente da amplitude; • Onze protocolos de tratamento; • Modos de interferência: • Bipolar (pré -modulado): modo contínuo ou surge; • Tetrapolar: normal ou com exploração manual ou automática do vetor; • Frequência portadora de 2000, 4000 e 8000 Hz; • Potência de entrada - consumo máximo: 85 Va; • Faixa de amplitude (mA pico a pico): 120 mA por canal; • Forma do pulso: senoidal bifásico simétrico; • Duração (largura - T) de um único pulso da corrente a 50% da amplitude máxima para a frequência de portadora: 2.000 Hz - 500 useg; • Duração (largura - T) de um único pulso da corrente a 50% da amplitude máxima para a frequência de portadora: 4.000 Hz - 250 useg; • Duração (largura - T) de um único pulso da corrente a 50% da amplitude máxima para a frequência de portadora: 8.000 Hz - 125 useg; • Faixa de frequência de tratamento (AMF): variável de 1 a 100Hz (steps de 1 Hz); • Faixa da frequência de varredura - Sweep (AMF): variável de 1 a 100Hz (steps de1 Hz);  • Para o modo de interferência bipolar (modo de estimulação Surge): • ON time: de 1 a 60 segundos; • OFF time: de 1 a 60 segundos; • RISE (tempo de subida do trem de pulso): de 1 a 9 segundos; • DECAY (tempo de descida do trem de pulso): de 1 a 9 segundos; Garantia mínima de 1 ano e meio 
	Un
	IBRAMED
	2
	 1.600,00
	 3.200,00

	16
	79898 - Bola para pilates 18 cm
	Un
	CArci
	2
	 18,19
	 36,38

	17
	79899 - Tornozeleira 0,5kg
	Un
	CArci
	2
	 15,95
	 31,90

	19
	79901 - Tornozeleira 2.0kg
	Un
	CArci
	2
	 22,60
	 45,20

	25
	79907 - Aparelho de medição do teor de cloro livre e total em amostras de água na faixa de 0.00 a 5.00 mg/L (ppm), com adaptação do método 330.5 da USEPA para Águas Residuais do método 4500-Cl G de Métodos padrões para águas de consumo. Método DPD Faixa de Trabalho   Resolução    Precisão da Leitura Exatidão PPM   0 a 5,0 ppm Método ASMT / EPA         ± 0,01 ppm   ± 0,02 ppm   Menor que 5% Calibração    Curva de fábrica e/ou criada pelo usuário com até 05 (cinco) pontos (opcional) Detetor         Fotovoltáico de Silício Comprimento Onda 520 nm Alimentação por Bateria Interna recarregável (aprox. 100 horas de uso, com carga total); e/ou 110/220 VAC utilizando carregador / eliminador de bateria. Reagente DPD pó (5g – 100 provas); Colher dosadora; 01 cubeta padrão para calibração; 02 cubetas para amostra; Fonte de alimentação; Manual de instruções; Opcionais     Leitura de pH pelo sistema colorimétrico (5,5 à 8 pH); Saída RS-232C Garantia       12 meses 
	Un
	AKSO
	1
	 1.288,00
	 1.288,00

	Total (R$):
	 66.813,48


 5641 - Cirúrgica Ceron Equipamentos Hospitalares e Veterinários Ltda - ME (18.258.209/0001-15)
	Item
	Material/Serviço
	Unid. medida
	Marca
	Quantidade
	Valor unitário (R$)
	Valor total (R$)

	11
	79893 - Massageador Elétrico corporal: bivolt, portátil com infravermelho, 2 níveis de intensidade, com 5 peças para diferentes tipos de massagens. Garantia de no mínimo 01 ano 
	Un
	G-TECH/
Maganet plus
	2
	 220,00
	 440,00

	Total (R$):
	 440,00


 10248 - MAXIMUS ESPORTES COMERCIO LTDA-EPP (08.738.035/0001-34)
	Item
	Material/Serviço
	Unid. medida
	Marca
	Quantidade
	Valor unitário (R$)
	Valor total (R$)

	14
	79896 - Bandagem Elástica adesiva 5CMX5MT
	Un
	AktiveTape
	5
	 36,00
	 180,00

	15
	79897 - Rolo de  Posicionamento 40 cm
	Un
	Liveup / LS3764B
	2
	 250,00
	 500,00

	23
	79905 - Maca Portátil, medidas maca aberta 1,97 X 70 cm- CxL Altura mínima 59 cm, altura máxima 82cm,medidas maca fechada 98 x 72 x 17cm (CxLxA), deve possuir sistema de regulagem de altura,  cabeceira removível  com encaixe para o rosto, visando melhor acomodar o paciente. Em courvin sintético que facilita a limpeza. Dobrável e portátil. Carga máxima de 135 kg. Quatro pés com EVA Antiderrapante. Estofado com espuma ortopédica de espessura 30mm, densidade 33. Ajuste de altura executados através de manípulos possibilitando 8 posições de ajuste. Estrutura em madeira maciça, cabos de aço. Garantia de no mínimo 3 meses para courvin, 6 meses espuma, costura e colagens, 12 meses para estrutura de madeira, parafusos e elementos de fixação, 24 meses para estrutura metálicas
	Un
	Arktus / Portátil
	2
	 788,00
	 1.576,00

	24
	79906 - Equipamentos de Neuroestimulação: aparelho portátil de TENS-FES-Burst com dois canais,, bivolt, frequência 50-60 hz. Garantia de no mínimo 1 ano
	Un
	Ibramed/ NeurodynIII
	2
	 650,00
	 1.300,00

	Total (R$):
	 3.556,00


 5655 - IGOR CORREIA DE SIQUEIRA - ME (20.525.422/0001-98)
	Item
	Material/Serviço
	Unid. medida
	Marca
	Quantidade
	Valor unitário (R$)
	Valor total (R$)

	12
	79894 - Bola para Pilates: Bola para ginástica (pilates), dimensão 55 cm, capacidade 300 kg; acompanhando bomba para inflar; 02 pinos para inflar; 01 captador para bomba; 01 extrator de pinos. Material: latex. Com sistema anti -estouro 
	Un
	MOR / 55CM
	5
	 50,00
	 250,00

	13
	79895 - Discos de equilíbrio (propriocepção) flexível/inflável com bomba de ar: 35 cm de diâmetro, superfície antiderrapante 
	Un
	VOLLO / 35 CM
	2
	 70,00
	 140,00

	18
	79900 - Tornozeleira 1,0kg
	Un
	FISIC FORM / 1,0 KG
	2
	 19,00
	 38,00

	20
	79902 - Faixas elásticas para exercícios físicos de reabilitação e fortalecimento, com sistema de resistência progressiva, confeccionadas em borracha, 8 níveis de elasticidade, compressão suave,garantia: 06 meses  Medidas: 1metro de comprimento x 12,5cm de largura, possuir Registro na Anvisa
	Un
	MOR / SUAVE LATEX
	10
	 20,00
	 200,00

	21
	79903 - Faixas elásticas para exercícios físicos de reabilitação e fortalecimento, com sistema de resistência progressiva, confeccionadas em borracha, 8 níveis de elasticidade, compressão média, garantia: 06 meses  Medidas: 1metro de comprimento x 12,5cm de largura, possuir Registro na Anvisa
	Un
	MOR / MEDIA LATEX
	10
	 24,00
	 240,00

	22
	79904 - Faixas elásticas para exercícios físicos de reabilitação e fortalecimento, com sistema de resistência progressiva, confeccionadas em borracha, 8 níveis de elasticidade, compressão forte, garantia: 06 meses  Medidas: 1metro de comprimento x 12,5cm de largura, possuir Registro na Anvisa
	Un
	MOR / FORTE LATEX
	10
	 25,00
	 250,00

	Total (R$):
	 1.118,00


 10249 - LINHA MEDICA COMERCIO REPRESENTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA-EPP (02.595.545/0001-13)
	Item
	Material/Serviço
	Unid. medida
	Marca
	Quantidade
	Valor unitário (R$)
	Valor total (R$)

	7
	79889 - Auto Refrator com Ceratômetro – Equipamento deverá ser automático para testes de refração e medição de curvatura corneana. Medição de córnea, íris e pupila. Características básicas: Refração: Dioptria (esférico): -20/+20D. Dioptria (cilíndrico): -10/+10D. Escalas de medição: 0,125 ou 0,25D. Distância Vertex: 0,12; 13,5 e 15mm. Eixo: 180º (intervalo de 1º). Distância interpupilar: 30- 85mm. Prisma: 0 a +10. Adição:0 a 10. Diâmetro mínimo pupila: 2,0mm. Fixação: Automática. Monitor: LCD 5,7 polegadas. Medição de DP: Automática.  Ceratometria: Potência corneana: 33/+67,5D. Astigmatismo corneano: 0/-15D. Escalas de medição: 0,05; 0,125 ou 0,25D. Distância Vertex: 0; 12; 13,5 e 15mm. Eixo: 180º (intervalo 1º). Diâmetro córnea: 2 a 12mm (escala 0,1mm). Raio de curvatura: 5 a 10,2mm (escala 0,1mm). Adição: 0 a 10D. Voltagem: 110 ou 220v. Dimensões: 28,8x50x48 cm. Peso: 17kg. Deverá possuir método óptico de leitura para dados mais exatos e confiáveis. Apresentar Catálogo para análise e Registro junto ao Ministério da Saúde ANVISA
	Un
	RM VISTA
	1
	 26.550,00
	 26.550,00

	9
	79891 - Tonômetro de Aplanação. Tonômetro de aplanação compatível com os principais modelos de lâmpadas de fenda. Medição da pressão ocular com sistema de regulam preciso. Faixa de medição: 0 a 10.64 KPa. Margem de erro: ±70 Pa. Dimensões: 31 x 11 x 15 cm. Peso: 1 kg. Apresentar Catálogo para Análise da proposta. Apresentar Registro junto ao Ministério da Saúde ANVISA ou sua Isenção;
	Un
	SHANGHAI BOLAN
	1
	 3.700,00
	 3.700,00

	Total (R$):
	 30.250,00


 10250 - MAGNA MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP (05.922.811/0001-63)
	Item
	Material/Serviço
	Unid. medida
	Marca
	Quantidade
	Valor unitário (R$)
	Valor total (R$)

	6
	79888 - Refrator – Deverá possuir todas as principais lentes de teste. Carenagem e engrenagens todas em metal. Lentes Esféricas: + 16,75 a - 19,00 dioptrias (escala de 0,25 D a 3,00 D). Lentes Cilíndricas: + 0 a - 6,00 dioptrias. Eixo cilíndrico: 360° (duplo eixo de 180° com escala de 5°). Cilindro cruzado: +/- 0,25 D. Prismas: de 0 a 20 (escala de 1 prisma). Ajuste de DP: 48 a 80 mm. Dimensões: 40,5 x 32 x 10,5 cm. Peso: 5,2 kg. Apresentar Catálogo para Análise do Produto. Apresentar Registro junto ao Ministério da Saúde ANVISA ou sua isenção;
	Un
	CHINA WENZHOU DONWU
	1
	 9.750,00
	 9.750,00

	8
	79890 - Lâmpada de Fenda com Mesa Elétrica - Deverá possuir 5 tipos de aumento: 6x, 10x, 16x,25x e 40x. Ajuste distância pupilar: 55 a 78 mm. Lâmpada de Halôgenio 6V 20W para maior nitidez e menor dispersão da luz. Sistema com 4 níveis de inclinação: 5 graus, 10 graus, 15 graus e 20 graus. Diversos tipos de filtros: Azul, red-free, 13% densidade neutra e absorção de calor. Possui encaixe para acoplar TONOMETRO de aplanação de diversas marcas. Linha profissional com 5 níveis de aumento. Lâmpada de Fenda. Dimensões: 74 x 45 x 50cm. Voltagem: 110 ou 220V. Peso: 25 kg; Acompanha Mesa Elétrica. Mesa Elétrica. Dimensões: 68 x 56 x 33 cm. Voltagem: 110 ou 220V. Peso: 27kg. Apresentar Catálogo para Análise da Proposta. Apresentar Registro junto ao Ministério da Saúde ANVISA  
	Un
	SHANGHAI MEDIWORKS
	1
	 21.750,00
	 21.750,00

	Total (R$):
	 31.500,00



Mafra, 12/06/2019






_________________________________
Fabiano Maurício Kalil
Pregoeiro Municipal
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