      PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAFRA 
ESTADO DE SANTA CATARINA
Av. Prefeito Frederico Heyse, 1386 – Ed. Francisco Grossl – Centro - Fone: (47)3641-4000
CNPJ: 83.102.509/0001-72 - www.mafra.sc.gov.br

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

[bookmark: _GoBack]Com base na lei 8.666/93, alterada pela lei 8.883/94, torna-se público o resultado referente a licitação abaixo mencionada:

Objeto da Licitação: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de equipamentos odontológicos, destinados às Unidades da Estratégia Saúde da Família e Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), através do Fundo Municipal de Saúde. 

Pregão Presencial – Registro de Preços nº 093/2019  Processo nº 400/2019

Data de Julgamento das Propostas: 19/12/2019

Data da Adjudicação: 19/12/2019

Fornecedores e itens declarados Adjudicados:

 9270 - STOKMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP (11.089.732/0001-16)
	Item
	Material/Serviço
	Unid.
	Marca
	Quantidade
	Valor unitário (R$)
	Valor total (R$)

	4
	80861 - Seladora para selagem de envelopes próprios para esterilização (papel / plástico); Circuito eletrônico com controle de temperatura Sistema integrado de corte e suporte para rolo; Área de selagem mínima com 25 cm; Espessura de selagem mínima com 9 mm; Voltagem 220v. Garantia de 2 anos. 
	Un
	AGIR
	10
	 559,00
	 5.590,00

	5
	80862 - Cuba lavadora de ultra som, para limpeza eficiente em áreas de difícil acesso dos instrumentos clínicos. Redução do consumo de água e o tempo gasto em limpeza. Minimiza o contato do operador com instrumentos contaminados. Garantia mínima de 1 ano.
	Un
	Schuster
	6
	 646,00
	 3.876,00

	8
	80865 - Caneta de alta rotação com spray triplo, rolamento de cerâmica, rotação máxima de 370.000 RPM, e encaixe borde. Garantia mínima de 2 anos.
	Un
	CALU
	10
	 489,00
	 4.890,00

	9
	80866 - Contra-ângulo, permite giro livre de 360º, spray com distribuição simétrica, evitando superaquecimento na região de corte da broca. Garantia mínima de 1 ano.
	Un
	CALU
	7
	 337,00
	 2.359,00

	11
	80868 - Destiladora com capacidade do reservatório de água destilada: 3,8 litros. Capacidade do reservatório de água comum: 4 litros. Certificação na CE. Voltagem 220v. Com garantia mínima de 2 anos.
	Un
	BIOTRON
	6
	 719,00
	 4.314,00

	15
	80872 - Aparelho de ultrassom piezoelétrico 32Hz e jato de bicarbonato. Aplicações: periodontia, endodontia, dentística, preparação cavitária. Exclusivo reservatório do bicarbonato de sódio com aquecimento e iluminação interna. Seletor automático do ultrassom e jato de bicarbonado ao retirar a caneta do suporte. Caneta do jato bicarbonato metálica removível e autoclavável. Caneta de ultrassom com LED para melhor visualização do campo de trabalho. Capa da caneta do ultrassom confeccionada em silicone, removível e autoclavável. Acompanha 03 pontas de periodontia: T1, T2, T3. Garantia mínima de 2 anos.
	Un
	Schuster
	1
	 3.055,00
	 3.055,00

	Total (R$):
	24.084,00




 10473 - BRUMED ATACADISTA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME (31.770.650/0001-40)
	Item
	Material/Serviço
	Unid.
	Marca
	Quantidade
	Valor unitário (R$)
	Valor total (R$)

	1
	80858 - Compressor, com 8,4 pés cúbicos, capacidade do reservatório de 30 litros, potencia do motor de 1HP, pressão de 120 libras/polegadas, motor com dois polos. Sem óleo, entregue e instalado com garantia mínima de 2 anos. Voltagem 220v.
	Un
	Dentemed/ primeair 40
	8
	 2.189,00
	 17.512,00

	2
	80859 - Compressor, com 21 pés cúbicos, capacidade de 60 litros, potencia do motor de 2 x 1HP, motor com 4 polos. Sem óleo, entregue e instalado, com garantia mínima de 2 anos. Voltagem 220v.
	Un
	Dentemed/primeair 65
	1
	 3.199,00
	 3.199,00

	3
	80860 - Fotopolimerizador, controle de operação com botões na caneta. Botão para acionamento/ interrupção do LED botão para ajuste do tempo de ativação. Tempo de operação programável 10, 20, 40 segundos com sinalizador sonoro (bip) a cada 10 segundos. Indicador de tempo decorrido e o fim da operação Display com padrão numérico 7 segmentos. - Sinal sonoro a cada 10 segundos . LED de alta potencia com distribuição óptica com comprimento de onda da luz na faixa entre 440 e 460nm. Com protetor ocular. Com sistema Stand-by para desligamento automático 10 minutos sem utilização.  Bivolt. Garantia mínima de 1 ano. 
	Un
	Dentemed/LED
	10
	 388,00
	 3.880,00

	7
	80864 - Bomba a vácuo para cinco consultórios simultaneamente, potência de sucção de 640 mmhg, potência do motor de 1cv, comando de acionamento eletrônico, 220v, protetor térmico intermitente, vazão de ar de 240 litros por minuto. Garantia mínima de 1 ano.
	Un
	ALT/ THOR
	5
	 1.979,00
	 9.895,00

	10
	80867 - Micromotor com encaixe bordem e saída para spray, rotação de 5.000 a 20.000 RPM ajustável. Garantia mínima de 2 anos.
	Un
	Dentemed/Magnus
	7
	 409,00
	 2.863,00

	12
	80869 - Amalgamador de cápsula com sistema universal permitindo todos os modelos de cápsulas; Tampa protetora em acrílico de alto- impacto transparente; Dispositivo de segurança com micro-chave /switch interrompendo o funcionamento do equipamento com a abertura da tampa; Haste batedora com 4200 oscilações por minuto; Sistema de amortecedores que anulam as vibrações transmitidas pela frequência da haste; Programação de tempo com memória automática ao final de cada operação,  Temporizador eletrônico com escala de 0 a 20 seg. Voltagem - (vac) bivolt - 127/ 220 v. Frequência 50/60 Hz. Garantia mínima de 2 anos. 
	Un
	Dentemed/dentimix
	18
	 507,00
	 9.126,00

	14
	80871 - Cadeira odontológica (com kart) com linhas arredondadas, estrutura em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e acionamentos pelo pedal com programação de trabalho e acionamento do refletor com ajuste da intensidade, volta automática à posição zero, com movimentos sincronizados, subida e descida do assento, subida e descida do encosto e interrupção dos movimentos da cadeira ao acionar qualquer tecla. Articulação central em aço maciço, com tratamento anticorrosivo. Base com desenho ergonômico, em aço com tratamento anticorrosivo. Altura do asseno em relação ao solo mínima de 450mm e máxima de 900mm. Estofamento amplo, com apoio lombar ressaltado, montado sobre estrutura rígica recoberta com poliuretano injetado de alta resistência, revestido com material laminado, sem costura. Sistema de elevação eletromecânico acionado por moto-redutor de baixa tensão com 24 volts. Tensão de alimentação: 220v. Encosto de cabeça bi-articulável, removível, anatômico, com movimentos anterior, posterior, longitudinal e de altura removível, anatômico, com movimento longitudinal. Ambidestro. Com equipo composto por seringa tríplice, 1 terminal com spray para alta rotação, 1 terminal para micromotor pneumático, aceite até 4 pontas. Pedestal montado sobre quatro rodízios. Pedal progressivo para o acionamento das pontas, seringa tríplice combico giratório, removível e autoclavável. Mangueiras lisas, arredondadas, leves e flexíveis, sem ranhuras ou estrias. Suporte das pontas com acionamento pneumático individual. Tampo de inox removível, caixa de ligação com cantos arredondados. Refletor com pintura na cor gelo, com tratamento anticorrosivo, corpo do equipo construído em aço maciço, com tratamento anticorrosivo, revestido em poliestireno alto impacto e luz de LED dupla. Reservatório translúcido para água das pontas cor padrão gelo. Refletor com espelho multifacetado, gerando inúmeras fontes de luz, e protetor do espelho em material resistente e transparente, protegendo-o contra aerossóis. Braço em aço, com movimentação vertical e horizontal, cantos arredondados e pintura lisa, de fácil limpeza e assepsia. Unidade de água contento 1 suctor de saliva a ar (sistema Venturi), pneumático para acionamento automático do suctor, mangueiras lisas, arredondadas, leves e flexíveis, sem ranhuras ou estrias. Com filtro de detritos e engate rápido. 1 kit terminal para bomba a vácuo de 11mmm com regulagem de vazão e mangueira flexível, com acionamento elétrico e filtro para detritos e 1 seringa tríplice. Cuba profunda, de porcelana removível e com ralo para retenção de sólidos e sistema de regulagem da vazão da água para a bacia. Cor da cadeira: verde claro. Acionamento automático da cuspideira via botão na unidade de água e equipo. Incluído kit acadêmico, mocho odontológico, mocho com elevação mecânica através de alavanca na base de acento com altura regulável encosto anatômico com ajuste de aproximação, base com rodízio, estofamento com base rígida e resistente revestido em PVC sem costura, assento redondo com acabamento liso com cantos arredondados na cor verde claro. Entregue e instalado, com garantia mínima de 2 anos e manutenção preventiva de 1 ano incluído. Não será aceita a marca Palas.
	
	Dentemed/ magnus
	2
	 7.400,00
	 14.800,00

	Total (R$):
	61.275,00


 
4639 - MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA. - EPP (05.021.932/0001-34)
	Item
	Material/Serviço
	Unid. 
	Marca
	Quantidade
	Valor unitário (R$)
	Valor total (R$)

	6
	80863 - Peça reta angulada, peça angular com funções múltiplas, indicado para cirurgia de ATM, enxerto ósseo e levantamento de seio, velocidade máxima de acionamento 40 mil RPM, 1:2. Garantia mínima de 1 ano.
	Un
	DENTFLEX-SXA 110 1:2
	3
	 1.339,00
	 4.017,00

	13
	80870 - Kit de sucção para bomba a vácuo, kit compatível com a bomba a vácuo licitada Suctor em alumínio anodizado removível e autoclavável, com filtro e ponteira 0,6mm, led de funcionamento e adaptável na coluna do refletor, produto instalado. Garantia mínima de 1 ano.
	Un
	EVOXX - KIT SUCÇÃO1
	8
	 540,00
	 4.320,00

	Total (R$):
	 8.337,00



Mafra, 19/12/2019






_________________________________
Fabiano Maurício Kalil
Pregoeiro Municipal
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