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ESTADO DE SANTA CATARINA
Av. Prefeito Frederico Heyse, 1386 – Ed. Francisco Grossl – Centro - Fone: (47)3641-4000
CNPJ: 83.102.509/0001-72 - www.mafra.sc.gov.br




TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO


[bookmark: _GoBack]Com base na lei 8.666/93, alterada pela lei 8.883/94, torna-se público o resultado referente a licitação abaixo mencionada:

Objeto da Licitação:aquisição de pneus, câmaras de ar e colarinhos destinados aos veículos do Corpo de Bombeiros Militar de Mafra

Pregão número:012/2020Processo número:038/2020

Data de Julgamento das Propostas:25/03/2020

Data da Adjudicação:28/04/2020

Fornecedores e itens declarados Adjudicados:

 10586 - PERSIO TARSO DA LUZ 91058210963 (27.028.578/0001-02)
	Item
	Material/Serviço
	Unid. medida
	Marca
	Quantidade
	Valor unitário (R$)
	Valor total (R$)

	7
	86323 - Pneu 10.00/ R20 (aro 20) 
Tração  Pneu indicado para veículos que trafegam em trajetos MISTOS, que podem combinar estradas de asfalto, terra, lama e pedra.  Índice de carga no mínimo 146/143. Símbolo de velocidade no mínimo “D”.
	Un
	DUNLOP
	4
	 1.435,00
	 5.740,00

	13
	86340 - Pneu 295/80 R22,5 – Misto Tração
Roda indicada: 22,5 x 80 R22,5 – Misto Tração   Posição O pneu deve ser desenvolvido para a posição de TRAÇÃO do veículo e para aplicação nos mais variados tipos de veículos, no uso misto no transporte rodoviário de carga e passageiro.   Indicação de uso - MISTO Pneu indicado para veículos que trafegam em trajetos MISTOS, que podem combinar estradas de asfalto, terra, lama e pedra.  Borracha Composto de borracha de alta resistência às agressões.  Sulcos Formato dos sulcos mais largos, proporcionando uma melhor drenagem da água e lama, uma excelente aderência em pisos secos e molhados.  Desenho da banda de rodagem mais robusto, com recortes transversais e profundos, proporcionando uma maior tratividade do pneu em solos inconsistentes (com pedra e lama). 
	Un
	DUNLOP
	8
	 1.585,00
	 12.680,00

	Total (R$):
	 18.420,00


 10587 - MILANO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA (36.097.231/0001-02)
	Item
	Material/Serviço
	Unid. medida
	Marca
	Quantidade
	Valor unitário (R$)
	Valor total (R$)

	5
	86315 - Pneu 10.00/R20 Radial (aro 20) – Rodoviário 
Liso  Índice de carga no mínimo 146/143. Símbolo de velocidade no mínimo “K”.
	Un
	GOODYEAR STEELMARK AGS
	4
	 1.150,00
	 4.600,00

	6
	86320 - Pneu 10.00/ R20 (aro 20) – Misto Dianteiro 
Pneu indicado para veículos que trafegam em trajetos MISTOS, que podem combinar estradas de asfalto, terra, lama e pedra.
	Un
	GOODYEAR G386
	2
	 1.428,00
	 2.856,00

	10
	86336 - Pneu 295/80 R22,5 – Rodoviário Dianteiro – Radial
	Un
	GOODYEAR STEELMARK AGS
	3
	 1.390,00
	 4.170,00

	11
	86337 - Pneu 295/80 R22,5 – Tração Rodoviário   Roda indicada: 22,5 x 80 R22,5 
Tração Rodoviário   Posição O pneu deve ser desenvolvido para a posição de TRAÇÃO do veículo e para aplicação nos mais variados tipos de veículos, no uso transporte rodoviário de carga e passageiro.   Banda de rodagem com no mínimo 25 cm da largura. Índice de carga no mínimo 152/148. Símbolo de velocidade no mínimo “M”.
	Un
	GOODYEAR AGD
	16
	 1.450,00
	 23.200,00

	Total (R$):
	 34.826,00


 10539 - ZEUS COMERCIAL EIRELI -ME (34.840.358/0001-44)
	Item
	Material/Serviço
	Unid. medida
	Marca
	Quantidade
	Valor unitário (R$)
	Valor total (R$)

	1
	86304 - Pneu 185/65 R15
Indicação de uso Pneu indicado para veículos do tipo passeio. 
	Un
	LINGLONG GREENAX HP010
	8
	 198,00
	 1.584,00

	2
	86308 - Pneu 225/75 R16 
Indicação de uso Pneu indicado para veículos do tipo Van. 
	Un
	OVATION V02
	8
	 390,00
	 3.120,00

	3
	86309 - Pneu 245/70 R16 (Radial) 
Indicação de uso Pneu indicado para veículos do tipo Camionete. 
	Un
	XBRI FORZA HT2
	5
	 410,00
	 2.050,00

	4
	86312 - Pneu 255/70 R16 (Radial)
Indicação de uso Pneu indicado para veículos do tipo Camionete. 
	Un
	APTANY RU101
	6
	 427,00
	 2.562,00

	8
	86325 - Câmaras de ar para Pneu 10.00/ R20
	Un
	ZC RUBBER TR78
	6
	 75,00
	 450,00

	9
	86335 - Colarinho para Pneu 10.00/ R20
	Un
	ZC RUBBER R20
	6
	 25,00
	 150,00

	12
	86338 - Pneu 295/80 R22,5 – Misto Dianteiro – Radial
Roda indicada: 22,5 x 80 R22,5 – Misto Dianteiro  Posição O pneu deve ser desenvolvido para a posição de Dianteiro do veículo e para aplicação nos mais variados tipos de veículos, no uso misto no transporte rodoviário de carga e passageiro.   Indicação de uso - MISTO Pneu indicado para veículos que trafegam em trajetos MISTOS, que podem combinar estradas de asfalto, terra, lama e pedra.  Borracha Composto de borracha de alta resistência às agressões.  Sulcos Formato dos sulcos largos e sinuosos, proporcionando uma melhor drenagem da água, uma excelente aderência em pisos secos e molhados.  Mínimo de 3 sulcos. 
	Un
	SPEEDMAX M5
	3
	 1.550,00
	 4.650,00

	Total (R$):
	 14.566,00





Mafra, 28/04/2020






_________________________________
Luiz Roberto da Costa Ceccon
Pregoeiro Municipal
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