Prefeitura do Município de Mafra 
ESTADO DE SANTA CATARINA
Av. Prefeito Frederico Heyse, 1386 – Ed. Francisco Grossl – Centro - Fone: (47)3641-4000
CNPJ: 83.102.509/0001-72 - www.mafra.sc.gov.br


TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO


[bookmark: _GoBack]Com base na lei 8.666/93, e alterações posteriores, torna-se público o resultado referente a licitação abaixo mencionada:

Objeto da Licitação: aquisição de mobiliário e cadeiras destinadas a Secretaria Municipal de Saúde, através do Fundo Municipal de Saúde.

Pregão Eletrônico - RP número: 031/2020 Processo número: 074/2020

Data de Julgamento das Propostas: 16/06/2020

Data da Adjudicação: 23/07/2020

Fornecedores e itens declarados Adjudicados:

 10644 - DAYSI CRISTINA METZER  (36.151.598/0001-67)
	Lote
	Item
	Material/Serviço
	Unid. medida
	Marca
	Quantidade
	Valor unitário (R$)
	Valor total (R$)

	1
	1
	86756 - BANCADA PARA RECEPÇÃO:
BANCADA PARA RECEPÇÃO: Dimensões de 500mm, 1600mm, 1000mm e 1680mm (imagem irá explicar como será feita a composição dessas medidas) sendo a altura de 750mm, espessura de 50mm, contendo um vão em uma das faces e cor NoceNaturale (AraucoMelamina). Detalhe para Bancada da recepção em L invertido (de ponta-cabeça) com largura de 600mm, altura de 900mm, comprimento de 300mm, sendo a espessura de 50mm e cor AGATA (Coleção 2016 MASISA.
	Un
	Fabricação Própria Conforme Edital
	1
	 875,00
	 875,00

	1
	2
	86757 - BANCADA DE CENTRO:
BANCADA DE CENTRO: Largura de 1650mm, altura de 450mm, comprimento 400mm, espessura de 50mm e cor AGATA (Coleção 2016 MASISA). Armário respeitando os 50mm iniciais, tendo 2 espaços com espaços de largura 500mm, altura 400mm, comprimento 300mm e mais 2 espaços pra gavetas 1-com largura de 550mm, altura de 200mm e comprimento de 300mm, ambos com a cor Branca.
	Un
	Fabricação Própria Conforme Edital
	6
	 792,90
	 4.757,40

	1
	3
	86758 - MESA PARA REUNIÕES: 
MESA PARA REUNIÕES: Placa de madeira com a largura de 1100mm, comprimento de 2100mm, espessura de 30mm, pintado na Cor NoceNaturale (AraucoMelamina) contendo um vão, iniciando em uma das extremidades, centralizado, com dimensões respectivas a 500mm e 1800mm. Detalhe e apoio da mesa será colocado o vão, sendo 2 apoios (nas laterais do vão) com a largura de 500mm, altura de 800mm e espessura de 30mm e estes ligados por uma placa de 500mm por 1800mm com espessura também de 30mm na cor Branca. 
	Un
	Fabricação Própria Conforme Edital
	1
	 601,50
	 601,50

	1
	4
	86759 - MESA PARA CONSULTÓRIOS: 
MESA PARA CONSULTÓRIOS: Será utilizado uma bancada de centro para a composição final da mesa (esse item já está listado acima então não precisa orçado junto com esta mesa).  Placa com dimensões de 350mm, 1450mm, 750mm, 50mm, 1460mm e espessura de 50mm (imagem irá mostrar como é feita a composição dessas medidas), tendo 2 apoios nessa placa, um deles apoiado na “bancada de centro” com largura de 350mm, altura de 300mm e espessura de 50mm. E o outro sendo apoiado no chão com a largura de 750mm, altura de 750mm e espessura de 50mm. A cor dessa placa e apoio será metade na Cor Noce Naturale (Arauco Melamina) e a outra metade na cor AGATA (Coleção 2016 MASISA) (representado a pintura na imagem)
	Un
	Fabricação Própria Conforme Edital
	3
	 765,60
	 2.296,80

	1
	5
	86760 - BANCADA PARA TRIAGEM/ACOLHIMENTO:
BANCADA PARA TRIAGEM/ACOLHIMENTO: Esse móvel é composto por duas peças, sendo a primeira uma bancada simples, com largura de 1100mm, altura 800mm, comprimento 600mm e espessura de 50mm, contendo vão nas duas faces (frontal e posterior) e a cor da peça será Noce Naturale (Arauco Melamina). Acoplado com a primeira peça tem um banco para a triagem, colocado na lateral direita da bancada. Com largura de 450mm, comprimento de 430mm e alturas do apoio e encosto 400mm e 800mm respectivamente, pintado em duas cores, apenas o encosto pintado da cor AGATA (Coleção 2016 MASISA) e o restante pintado com Noce Naturale (Arauco Melamina).  Existe um espaço para colocar 2 gavetas embaixo do assento, sendo as medidas de largura de 400mm, altura de 150mm e comprimento de 350mm, as tampas da gaveta também serão pintadas na cor AGATA (Coleção 2016 MASISA). 
	Un
	Fabricação Própria Conforme Edital
	1
	 760,10
	 760,10

	1
	6
	86761 - BANCADA/MACA:
BANCADA/MACA: Esse mobiliário tem largura de 2000mm, altura de 980mm, comprimento de 850mm, espessura de 100mm e um pequeno rebaixamento de 50mm onde será colocado o colchão futuramente, a cor para esse móvel será Noce Naturale (Arauco Melamina). No vão dessa peça será colocado um armário com duas portas, sendo as dimensões de 440mm de largura para cada porta, 720mm de altura e 660mm de comprimento do armário. Em cima do mesmo terá espaço para duas gavetas, ambas seguindo as medidas da largura e comprimento do armário, apenas mudando a altura que será de 150mm. Cor nas portas e gavetas será AGATA (Coleção 2016 MASISA). 
	Un
	Fabricação Própria Conforme Edital
	3
	 1.093,70
	 3.281,10

	1
	7
	86762 - ARMÁRIO COM CUBA/PIA:
ARMÁRIO COM CUBA/PIA: Largura de 1000mm, altura de 810mm, altura de 45mm, espessura de 50mm, tendo um espaço interno para fazer um compartimento com duas portas sendo 500mm de largura, 760mm de altura e 400mm de comprimento, nesse local terá uma lixeira interna, a mesma que terá um orifício com diâmetro de 100mm e ficará ao lado da cuba, seguiremos o padrão de cores utilizando AGATA (Coleção 2016 MASISA) nas portas do armário e Noce Naturale (Arauco Melamina) ao redor do mobiliário, e o branco para a cuba e parte superior.  Tampo de granito na cor branco siena ou branco itaúnas, com medidas de 100x40cm, com acabamento simples de 2cm de expessura, com furação e uma cuba de louça na cor branca com cerca de 15cm de altura, no centro do tampo. (componentes hidráulicos e torneiras devem ser instaladas junto com a montagem do móvel) 
	Un
	Fabricação Própria Conforme Edital
	2
	 1.367,20
	 2.734,40

	1
	8
	86763 - BANCADA COM MACA PEQUENA: 
BANCADA COM MACA PEQUENA: Largura de 1300mm, altura de 900mm, comprimento de 680mm, espessura de 100mm, tendo também um pequeno desnível na parte superior de 50mm onde no futuro terá um colchão, será pintado com a cor Noce Naturale (Arauco Melamina). Esse móvel também terá duas portas com medidas de 550mm de largura, 650mm de altura, 600mm de comprimento e também duas gavetas com medidas de 550mm de largura, 150mm de altura, 600mm de comprimento e será pintado de acordo com a imagem com a cor AGATA (Coleção 2016
	Un
	Fabricação Própria Conforme Edital
	1
	 929,70
	 929,70

	1
	9
	86764 - CUBA COM ARMÁRIO LATERAL: 
CUBA COM ARMÁRIO LATERAL: Largura de 1000mm, altura de 810mm, comprimento de 500mm, esse armário sendo dividido em duas metades, sendo na parte da esquerda será locada a cuba na parte de cima e terá uma abertura na parte frontal de 130mm por 160mm para jogar lixos em uma lixeira interna. Na parte direita terá espaço para 4 gavetas, sendo duas de 120mm por 480mm e duas mais abaixo com medidas de 270mm por 480mm, ambos com comprimento de 470mm. Será pintado na cor Noce Naturale (Arauco Melamina) e o restante branco ou cinza, como mostra a imagem abaixo.  Tampo de granito na cor branco siena ou branco itaúnas, com medidas de 100x50cm, com acabamento simples de  2cm de expessura, com furação e uma cuba de louça na cor branca com cerca de 15cm de altura. (componentes hidráulicos e torneiras devem ser instaladas junto com a montagem do móvel) 
	Un
	Fabricação Própria Conforme Edital
	3
	 1.695,30
	 5.085,90

	1
	10
	86765 - APOIO PARA PAREDE: Esse apoio terá 600mm de largura, 300mm de altura e 300mm de comprimento, tendo espessura de 30mm contendo um vazio interno. Será pintado com a cor branca. (como mostra a imagem)
	Un
	Fabricação Própria Conforme Edital
	2
	 109,30
	 218,60

	1
	11
	86766 - ARMÁRIO PARA MEDICAMENTOS: 
ARMÁRIO PARA MEDICAMENTOS: Esse armário terá 2000mm de largura, 2700mm de altura, 300mm de comprimento, espessura de 30mm nas bordas e 20mm nas divisões dos espaços para medicamentos, esses espaços terão 300mm por 220mm, sendo que nos espaços mais baixos terão uma proteção de 100mm. No total serão 64 espaços. Pintado na cor AGATA (Coleção 2016 MASISA).
	Un
	Fabricação Própria Conforme Edital
	1
	 1.668,00
	 1.668,00

	1
	12
	86767 - ESTANTE COM PRATELEIRA LATERAL: 
ESTANTE COM PRATELEIRA LATERAL: Esse mobiliário sera dividido em duas partes, sendo a primeira a estante, contendo 4 elementos empilhados tendo medidas de largura de 1400mm, altura de 420mm, comprimento de 450mm e espessura de 20mm, colocando os 4 elementos um em cima do outro ficará com a altura de 1680mm, esse primeiro elemento será pintado com a cor Noce Naturale (Arauco Melamina) na parte externa e na parte intera será pintado de branco. A segunda parte desse mobiliário terá duas prateleiras em “L” com medidas de 450mm, 700mm, 1150mm, 750mm, 1600mm e 1450mm tendo espessura de 50mm. Sendo duas prateleiras, a primeira estará a 650mm de altura e a segunda a 1630mm. Também será pintado com a cor Noce Naturale (Arauco Melamina). 
	Un
	Fabricação Própria Conforme Edital
	1
	 1.011,70
	 1.011,70

	1
	13
	86768 - ARMÁRIO SIMPLES: 
ARMÁRIO SIMPLES: Terá 1100mm de largura, 1500mm de altura, 500mm de comprimento, tem espessura de 20mm. Contendo duas portas de 530mm largura e 1460mm de altura. Na parte interna terá espaço para 4 ou 5 prateleiras. A cor será Noce Naturale (Arauco Melamina) nas parte externa e cor AGATA (Coleção 2016 MASISA) nas portas. Unidade: 2
	Un
	Fabricação Própria Conforme Edital
	1
	 683,60
	 683,60

	1
	14
	86769 - ESTANTE COM 3 ELEMENTOS: 
ESTANTE COM 3 ELEMENTOS: Largura de 1400mm, altura de 420mm, comprimento de 450mm e espessura de 20mm, colocando os 3 elementos um em cima do outro ficará com a altura de 1260mm, esse primeiro elemento será pintado com a cor Noce Naturale (Arauco Melamina) na parte externa e na parte intera será pintado de branco. 1
	Un
	Fabricação Própria Conforme Edital
	2
	 601,50
	 1.203,00

	1
	15
	86770 - ESTANTE EM “L” INVERTIDO: 
ESTANTE EM “L” INVERTIDO: Esse armário terá medida de 800mm, 2600mm, 1700mm, 800mm, 900mm, estas respectivas ao “L”, tendo comprimento de 270mm e espessura de 30mm. Também contém 5 prateleiras internas com espessura de 30mm. Cor será utilizado Noce Naturale (Arauco Melamina) no fundo da estante, AGATA (Coleção 2016 MASISA) na prateleira e o restante branco como mostra a imagem. 
	Un
	Fabricação Própria Conforme Edital
	1
	 847,60
	 847,60

	1
	16
	86771 - ARMÁRIO PEQUENO:
ARMÁRIO PEQUENO: Contendo as medidas, 970mm de largura, 840mm de altura, 480mm de comprimento, espessura de 30mm, esse armário contém duas portas de 440mm de largura e 690mm de altura. Pintado na cor Noce Naturale (Arauco Melamina) nas portas e em cima das portas e o restante do mobiliário branco
	Un
	Fabricação Própria Conforme Edital
	5
	 557,80
	 2.789,00

	1
	17
	86772 - CADEIRA PARA GINECOLOGIA:
CADEIRA PARA GINECOLOGIA: Esse mobiliário é dividido em duas partes, a primeira sendo um armário com apoio para uma cadeira de Ginecologista tendo 600mm de largura, 800mm de altura e 1200mm de comprimento, e espessura de 50mm, possui duas portas embaixo com 500mm largura por 550mm de altura e duas gavetas com 500mm de largura e 150mm de altura. Será pintado na cor Noce Naturale (Arauco Melamina) no contorno do mobiliário e no restante branco ou cinza. A segunda parte desse móvel é um armário de 540mm de largura, 810mm de altura e 500mm de comprimento, contendo uma cuba na parte superior e uma porta de 520mm de largura e 790mm de altura, na mesma tem uma gaveta de 160mm por 130mm para jogar o lixo em uma lixeira interna.  Tampo de granito na cor branco siena ou branco itaúnas, com medidas de 54x50cm, com acabamento simples de  2cm de espessura, com furação e uma cuba de louça na cor branca com cerca de 15cm de altura. (componentes hidráulicos e torneiras devem ser instaladas junto com a montagem do móvel) 
	Un
	Fabricação Própria Conforme Edital
	1
	 1.339,80
	 1.339,80

	1
	18
	86773 - ARMARIO E ESTANTE COM PIA: 
ARMARIO E ESTANTE COM PIA: Esse mobiliário está dividido em duas partes, sendo a parte de baixo um armário com 3090mm de largura, 550mm de altura, 500mm de comprimento e 50mm de espessura, tendo 6 portas de 500mm por 450mm. Pintado na cor Noce Naturale (Arauco Melamina) as partes externas e as portas serão pintadas AGATA (Coleção 2016 MASISA). A segunda parte desse mobiliário compõe uma estante na parte superior com medidas de 3090mm de largura, 310mm de altura e 500mm de comprimento, espessura de 50mm, tendo um vão de 200mm no meio e uma pia na parte superior, no canto esquerdo. Essa estante está a 700mm do chão e sera pintada na cor Noce Naturale (Arauco Melamina) nas bordas, no vão interno de AGATA (Coleção 2016 MASISA) e branco na parte superior.  Tampo de granito na cor branco siena ou branco itaúnas, com medidas de 100x50cm, com acabamento simples de 2cm de expessura, com furação e uma cuba de louça na cor branca com cerca de 15cm de altura. (componentes hidráulicos e torneiras devem ser instaladas junto com a montagem do móvel) 
	Un
	Fabricação Própria Conforme Edital
	1
	 2.023,50
	 2.023,50

	1
	19
	86774 - PRATELEIRAS DUPLAS: 
PRATELEIRAS DUPLAS: Esse mobiliário compõe duas prateleiras de 2500mm de largura, 250mm de altura e 400mm de comprimento, sendo 20mm de espessura nas laterais, cima e na parte de baixo 50mm. Em uma das peças terá duas portas para armários contendo 1230mm de largura e 180mm de altura, na outra terá 4 portas de 610mm de largura e 180mm de altura. Ambas serão pintada com Noce Naturale (Arauco Melamina) nas laterais e parte superior, AGATA (Coleção 2016 MASISA) na parte inferior, as portas serão brancas. 
	Un
	Fabricação Própria Conforme Edital
	1
	 1.148,40
	 1.148,40

	1
	20
	86775 - ARMARIO DA COZINHA:
ARMARIO DA COZINHA: 1650mm de largura, sendo que em um dos lados possui um ângulo de 13graus (como sera apresentado na imagem), medindo 670mm. Possui 950mm de altura, com mais 200mm de proteção em uma das laterais e na parte inferior e o mesmo terá 600mm de comprimento. Terá espessura de 50mm na parte superior e 20mm no restante e nesta parte superior possuirá um fogão e uma pia. 2 portas de corre que serão colocadas embaixo, sendo elas com medidas de 490mm por 880mm e 320mm por 880mm. Será pintado com a cor AGATA (Coleção 2016 MASISA) nas laterais e contornos, Noce Naturale (Arauco Melamina) nas portas e o restante branco (como mostra a imagem).  Tampo de granito na cor branco siena ou branco itaúnas, com medidas de 165x60cm, com acabamento simples de 2cm de expessura, com uma faixa de 15cm de altura de pedra na parede e com uma cuba de aço inox.(componentes hidráulicos e torneiras devem ser instaladas junto com a montagem do móvel) 
	Un
	Fabricação Própria Conforme Edital
	1
	 2.050,80
	 2.050,80

	1
	21
	86776 - ARMARIO EM L COM PIA:
ARMARIO EM L COM PIA: A parte em L possui 1750mm, 500mm, 1250mm, 2500mm, 500mm, 3000mm, sendo esse 500mm o comprimento do móvel e 820mm de altura, tendo espessura de 100mm dividindo a parte de baixo com a de cima. Na ponta maior possui uma cuba e um espaço reservado de 960mm para lidar com a mesma, tendo uma proteção de 100mm como mostra a imagem. Possui 4 portas na parte de baixo, todas medindo 440mm por 690mm e sendo divididas por 60mm cada, isso na parte maior. E no outro lado possui 5 gavetas de 90mm por 350mm. Será pintado com Noce Naturale (Arauco Melamina) nas portas e laterais, o contorno e parte superior será com cinza ou branco e a parte da cuba branco.  Tampo de granito na cor branco siena ou branco itaúnas, com medidas de 100x50cm, com acabamento simples de 2cm de expessura, e com uma faixa de  15cm altura da parede  e com cuba de aço de inox. (componentes hidráulicos e torneiras devem ser instaladas junto com a montagem do móvel) 
	Un
	Fabricação Própria Conforme Edital
	1
	 2.135,60
	 2.135,60

	1
	22
	86777 - ARMARIO SIMPLES COM CUBA: 
ARMARIO SIMPLES COM CUBA: móvel é um armário de 540mm de largura, 810mm de altura e 500mm de comprimento, contendo uma cuba na parte superior e uma porta de 520mm de largura e 790mm de altura, na mesma tem uma gaveta de 160mm por 130mm para jogar o lixo em uma lixeira interna. Será pintada com Noce Naturale (Arauco Melamina) nas laterais e na porta e a cuba de branco ou cinza.
	Un
	Fabricação Própria Conforme Edital
	1
	 792,90
	 792,90

	1
	23
	86778 - PRATELEIRA SIMPLES: possui 1880mm de largura, 250mm de altura, 400 de comprimento, espessura de 20mm na laterais e parte de baixo e 50mm na parte superior. Será pintado com AGATA (Coleção 2016 MASISA)
	Un
	Fabricação Própria Conforme Edital
	2
	 382,80
	 765,60

	Total (R$):
	40.000,00



 9853 - RIO FLEX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME (31.075.213/0001-06)
	Lote
	Item
	Material/Serviço
	Unid. medida
	Marca
	Quantidade
	Valor unitário (R$)
	Valor total (R$)

	2
	24
	86779 - Longarina metálica com 2 lugares, Barra de aço 40 x 80 mm com 1,5 mm de espessura pintura eletrostática na cor preta, apoio de braços anatômico cromado, pés formato de Y cromados com sapatas nivelador
Longarina metálica com 2 lugares, Barra de aço 40 x 80 mm com 1,5 mm de espessura pintura eletrostática na cor preta, apoio de braços anatômico cromado, pés formato de Y cromados com sapatas niveladoras, assento e encosto concha única estruturado em chapa de aço perfurada acabamento em pintura epóxi cor cinza metálico com brilho, frisos laterais cromados. Modelo: Longarina Charm sem estofado. Dimensões / Montado: Larg. 1,19 m x Prof. 0,68 cm x Alt. 0,77 cm Capacidade / Peso Suportado: 240 kg,  peso do produto 19 kg
	Un
	BLUMEOFICE 
	20
	 844,88
	 16.897,60

	2
	25
	86780 - Longarina metálica com 3 lugares, Barra de aço 40 x 80 mm com 1,5 mm de espessura pintura eletrostática na cor preta, apoio de braços anatômico cromado, pés formato de Y cromados com sapatas nivelador
Longarina metálica com 3 lugares, Barra de aço 40 x 80 mm com 1,5 mm de espessura pintura eletrostática na cor preta, apoio de braços anatômico cromado, pés formato de Y cromados com sapatas niveladoras, assento e encosto concha única estruturado em chapa de aço perfurada acabamento em pintura epóxi cor cinza metálico com brilho, frisos laterais cromados. Modelo: Longarina Charm sem estofado.Dimensões / Montado: Larg. 1,75 m x Prof. 0,68 cm x Alt. 0,77 cm Capacidade / Peso Suportado: 360 kg Peso do produto: 26 kg 
	Un
	BLUMEOFICE 
	25
	 926,60
	 23.165,00

	2
	26
	86781 - Longarina metálica com 4 lugares, Barra de aço 40 x 80 mm com 1,5 mm de espessura pintura eletrostática na cor preta, apoio de braço anatômico cromado, pés em formato de Y cromados com sapatas nivelad
Longarina metálica com 4 lugares, Barra de aço 40 x 80 mm com 1,5 mm de espessura pintura eletrostática na cor preta, apoio de braço anatômico cromado, pés em formato de Y cromados com sapatas niveladoras, assento e encosto concha única estruturado em chapa de aço perfurada acabamento em pintura epóxi cor cinza sólido com brilho, frisos laterais cromados. Dimensões / Montado: Larg. 2,36 m x Prof. 0,68 cm x Alt. 0,77 cm Capacidade / Peso Suportado: 450 kg
	Un
	BLUMEOFICE 
	30
	 1.279,40
	 38.382,00

	2
	27
	86782 - Cadeira Diretor concha bipartida, com rebatimento do encosto através de trava inferior estofada de alto conforto/ anatômica em corino na cor preta com detalhes em fio branco, com costuras transversas 
Cadeira Diretor concha bipartida, com rebatimento do encosto através de trava inferior estofada de alto conforto/ anatômica em corino na cor preta com detalhes em fio branco, com costuras transversas e horizontais com fio na cor branca, braço interligado em pp entre o assento e o encosto com detalhes cromados apoio estofado de alto conforte, assento com medidas de 51cm de largura e 50cm de profundidade, encosto 62 cm de altura x 125cm com plataforma com relax, pistão a gás classe 4. Estala de alumínio em forma pentágono com 5 pás de apoio para fixação dos rodízios com raio de 680mm, rodízio duplo em pu giro 50mm, medidas totais 125x59x66
	Un
	BLUMEOFICE 
	50
	 1.114,60
	 55.730,00

	2
	28
	86783 - Cadeira Diretor base ski, cadeira diretor concha bipartida, com rebatimento do encosto através de trava inferior estofada de alto conforto/anatômica em corino na cor preta com detalhes em fio branco, 
Cadeira Diretor base ski, cadeira diretor concha bipartida, com rebatimento do encosto através de trava inferior estofada de alto conforto/anatômica em corino na cor preta com detalhes em fio branco, com costuras transversais e horizontais com fio na cor branca, braço interligado em pp entre assento e encosto com detalhes cromados apoio estofado de alto conforto, assento com medidas de 51cm de largura e 50cm de profundidade, encosto 62cm de altura x 51cm de largura, medidas totais 96cm de altura total x 62cm de largura e 63cm profundidade
	Un
	BLUMEOFICE 
	37
	 771,20
	 28.534,40

	2
	29
	86784 - Cadeira modelo média operacional giratória corino preta. 1. Assento: Espuma do assento manufaturado a partir de espumas flexíveis de poliuretano injetadas com características de pouca ou nenhuma confo
Cadeira modelo média operacional giratória corino preta. 1. Assento: Espuma do assento manufaturado a partir de espumas flexíveis de poliuretano injetadas com características de pouca ou nenhuma conformação na base do assento para garantir alternância postural e borda frontal arredondada para não prejudicar e circulação sanguínea dos membros inferiores do usuário em consonância com disposto das Norma Regulamentadora nº17 Ministério do Trabalho e Emprego, regulamentada pela Portaria nº3.751 de 1990. Aspectos dimensionais do assento: Assento: largura e profundidade de superfície entre 460 e 480 mm, além espessura média predominante da espuma de 40 mm. 1.2. Compensado Estrutural do assento: Assento estruturado em compensado multiplatinado, resinado e prensado, á partir de madeiras oriundas de manejos sustentáveis, apresentando lâminas em uma espessura do compensado de 12mm. 1.3 Contra capa do assento: injetada em polipropileno copolímero para assento, com espessura mínima predominante de 2.0 mm, dotada de raio nas quatro intersecções que formam os cantos da peça, apresentando 04 orificios guias com pinos de encaixe por pressão, para fixação da contra capa ao compensado estrutural, além de possuir ressaltos moldados na matriz de injeção em cada orifício para fixação dos mecanismo e braços. A contra capa injetada em polipropileno para assento possui, em sua porção traseira, um acabamento em U invertido, á partir de dois rebaixos criados no projeto da matriz de injeção, com abertura horizontal, no plano transversal, mínima de 140 mm e vertical de 55mm, medicas desprezando os raios das bordas inferiores que são de 5 mm. Tal acabamento e o conjunto de assento da cadeira. 2 Encosto: 2.1 Espuma do Encosto: tipo espaldar médio de formato orgânico, manufaturado em espuma flxivel de poliuretano injetada, tipo HR, insata de CFC, apresentando conformação anatômica para apoio da região lombar do usuário em consonância com disposto da Norma  Regulamentada pela Portaria nº 3.751 de 1990, apresentando raio de curvatura longitudinal, para perfeita acomodação das costas.  Além dessas características de anatomia a espuma devera apresentar as mesmas características físicas e mecânicas especificadas para as espuma de assento. Aspectos dimensionais do encosto: Largura (aferição conforme proposto pela ABNT NBR 13962/06): entre 380 a 400mm Extensão vertical: entre 340 e 360 mm Espessura mínima predominante: 35 mm. 2.2 Estrutura do encosto: em peça injetada me alta pressão á partir de poliproleno copolímero, termoplástico virgem 100% reciclável com espessura mínima predominante de 4,0 mm, provido de aletas de reforço estrutural. Estrutural provido de raio nos quatro cantos da peça e quatro pontos de fixação para capa, que é alojada por meio de encaixa sobre pressão. 2.3 Mecanismo Operacional: com chapa da plataforma de assentos com espessura mínima de 2,65 mm dispondo de no  mínimo a furação diretor (160 x 200 mm), com conificação para receptação do curso do pistão através de cone Morse. Assento com inclinação fixa entre -2º e -7º, com ajuste milimétrico de altura do assento, acionado por meio de alavanca excêntrica, com manípulo ergonômico injetada em termoplástico polipropileno copolímero cuja largura, na porção que permite a empunhadura por parte do usuário, seja de 55 inclinação, a partir de dois eixos de aço carbono zincado, sendo que o eixo traseiro que é o de menos diâmetro, possui esta característica de diâmetro de 8,0 mm, perfazendo tais eixos, há oito laminas de atrito que formam o conjunto de freios fricção, responsável pela frenagem do encosto quando o usuário aciona a alavanca para esta finalidade, tal alavanca deve possuir as mesmas características ergonômicas e dimensionais citada para a alavanca de ajuste de altura do assento. Ajustes da altura do espaldar por meio de cremalheira injetada em termoplásticos copolímero, com 07 pontos de ajuste. Tal cremalheira, desenvolvida no conceito de bucha, a partir de duas partes, que é envolta por uma estrutura de chapa de aço carbono, conformada com espessura mínima de 2,0 mm, abraça e extensor de encosto que é manufaturado em chapa de aço carbono de 3,0 mm de espessura dobrada em forma de U, com largura de 36 mm de extensor. Tal conjunto de encosto recebe acabamento por meio de uma carenagem plástica injetada em polipropileno, formado por duas partes, com encaixe entre si por meio de diversos ponto. Fixação do extensor de encosto ao estrutural fica totalmente protegida do usuário através do acabamento proporcionado pela contra capa injetada em termoplástico para o encosto, permanecendo interna a tal contra capa e não aparente na porção externa do contra encosto. Plataforma do assento e parte metálica do encosto que abraça a cremalheira recebem tratamento de superfície por meio de pintura a pó, através do processo de deposição eletrostática, ferruginoso e posterior secagem em estufa á 220º C. 4 Base Arcada Injetada em Nylon com fibra de vidro e cônico central com anel de metálico de contensão mecânica. A base apresenta diâmetro externo mínimo total de 620 mm, com altura da superfície na região do cônico central de alojamento do pistão em relação ao plano obtido á partir da superfície inferior das patas de no mínimo 90 mm medida esta aferida desprezando os rodízios, raio da pata mínimo de 290 mm, em conformidade dimensional com preconizada pela Norma ABNT NBR 13962/06 para este quesito bem como apresenta conformidade com os requisitos de ponto de estabilidade e número de apoios, preconizados pela mesma Norma Técnica. Cada pata em sua porção inferior, possui reforços promovendo maior resistência mecânica á peça.  5. Pistão a Gás com ajuste milimétrico de altura do assento por meio de acionamento de pistão a gás, com classificação de desempenho no mínimo em conformidade com Classe 03 de acordo com Norma Internacional de 100 mm, diâmetro de curso de 28 mm, com conificação superior de 1º 26 a 16 para acoplamento através de cone Morse ao mecanismo e conificação inferior para acoplamento á base de cinco patas, alojamento cilíndrico para o curso manufaturado em chapa de aço carbono com aplicação de pintura epóxi pó ou opção de acabamento cromado, com bucha interna injetada em termoplástico de alto desempenho, provida de componentes internos que permitam suave deslizamento e minimização de ruídos para a movimentação de 360º do dispositivo. Pistão conificado do tipo single tapper. 6. Acabamento e proteção do pistão: deve manter uma capa telescopia de acabamento e proteção do pistão á gás, manufaturada em termoplástico copolímero , injetado em alta pressão ou por meio de sopro (blow molding process), de três elementos (estágios), da mesma cor das contra capas injetada em carenagem e apoio superior para os braços. Tal peça é importante companente para proteção contra partículas que possam atrapalhar o bom funcionamento do pistão, bem coo elementos estéticos da base, para acabamento da coluna e do curso do pistão. 7. Rodizio com Rodas em Pu para cada pata da base supra especifica, em sua terminação, acoplar-se-á um rodizio de duplo giro de cor preta com banda de rodagem na cor cinza ati risco, apresentando distancia mínima entre o ponto de apoio da roda e o eixo de gira do rodizio de 18 mm, no mínimo além de 7,0 mm para largura mínima da superfície de rolamento, bem como 1,5 mm para raios mínimos, interno e externo. Tais rodízios apresentam distancia entre rodas entre 15 e 22 mm, são manufaturados em termoplásticos de alto desempenho, com pino de alojamento á base cilíndrico, produzido em aço ABNT 1010/1020 zincado, com 11 mm de diâmetro no mínimo e anel metálico para fixação á base sem a utilização de buchas plásticas com diâmetro de rodas de no mínimo 49 mm. 8. Braços Reguláveis: deve possuir apoio para os braços com altura ajustável por meio de acionamento de botão de pressão por mola localizada na parte lateral do corpo estrutural do braço, que é confeccionado em chapa de aço carbono com espessura mínima de 4,76 mm (3/16), com vinco que proporciona maior resistência mecânica com pintura a pó pelo processo de deposição eletrostática passando pelo processo de desengraxe, estabilização, tratamento anti ferruginoso e cura em estufa a 250º C. Carenagem de acabamento e proteção em polipropileno injetado na cor preta e apoia braço com estrutura interna de aço carbono recoberta com poliuretano injetado pré polímero integral skil texturizado na cor preta, com dimensões mínimas de 85 mm de largura por 265 mm de comprimento. Formato orgânico do apoio superior com raios nos quatro cantos para eliminar cantos vivos, formato oval, sendo a porção frontal mais larga do que a porção traseira do apoio, proporcionando excelente ergonomia a partir de anatomia e geometria do apoio
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