      Prefeitura do Município de Mafra 
ESTADO DE SANTA CATARINA
  Praça Desembargador Flávio Tavares, 12 – Centro - Fone: (47)3641-4000
  CNPJ: 83.102.509/0001-72 - www.mafra.sc.gov.br
TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO


Com base na lei 8.666/93, alterada pela lei 8.883/94, torna-se público o resultado referente a licitação abaixo mencionada:

Objeto da Licitação: de materiais e ferramentas, destinados a montagem de nova estrutura de rede de computadores, através da Secretaria Municipal de Administração

Pregão número: 013/2016  Processo número: 030/2016

Data de Julgamento das Propostas: 16/02/2016

Data da Adjudicação: 16/02/2016

Fornecedores e itens declarados Adjudicados:


1128 - Papelaria Copiatic ltda - me (01.795.373/0001-69)
	Item
	Material/Serviço
	Unid. medida
	Quantidade
	Valor unitário (R$)
	Valor total (R$)

	1
	51618 - Cabo de rede CAT5e
-  Cabo de 4 pares trançados compostos por condutores sólidos de cobre nu, 24AWG, isolados em polietileno de alta densidade. - Marcação seqüencial métrica decrescente (305 a 001 m) na embalagem FASTBOX - Capa externa em PVC não propagante a chama, com marcação seqüencial métrica. - Deve atender as normas: TIA-568-C.2 e seus complementos, ANSI/TIA/EIA-569, ISO/IEC DIS 11801, UL 444, ABNT NBR 14703 e ABNT NBR 14705 
sparflex
	Cx
	15
	 380,00
	 5.700,00

	2
	51843 - Conector RJ45 blindado - 8 vias em bronze fosforoso com 50µin (1,27µm) de ouro e 100µin (2,54µm) de níquel - Termoplástico não propagante a chama.  
Conector RJ45 blindado - 8 vias em bronze fosforoso com 50µin (1,27µm) de ouro e 100µin (2,54µm) de níquel - Termoplástico não propagante a chama.  - identificação da fabricante no corpo do produto, em conformidade com as normas vigentes. 
sparflex
	Un
	1.000
	 1,93
	 1.930,00

	3
	51844 - Canaleta   PVC Duto Pratico 
sparflex
	Mt
	400
	 39,72
	 15.888,00

	4
	51846 - Suporte canaleta duto pratico
sparflex
	Un
	120
	 3,24
	 388,80

	5
	51847 - Caixa embutir para parede drywall 4x4
sparflex
	Un
	250
	 4,64
	 1.160,00

	6
	51848 - Caixa embutir para drywall 4x2
sparflex
	Un
	120
	 2,64
	 316,80

	7
	51849 - Modulo de tomada de  rede para tomada de embutir 4x4
sparflex
	Un
	150
	 21,00
	 3.150,00

	8
	51850 - Modulo de tomada de  rede para tomada 4x2
sparflex
	Un
	100
	 21,00
	 2.100,00

	9
	51851 - Modulo de tomada energia para tomada de embutir 2P+T
Modulo de tomada energia para tomada de embutir 2P+T
sparflex
	Un
	250
	 24,00
	 6.000,00

	10
	51852 - Pacth pannel 24 portas padrão rack 19”
sparflex
	Un
	11
	 200,00
	 2.200,00

	11
	51853 - Switch 48 portas 10/100/100 - camada 2 de gerenciamento inteligente com 48 portas 10/100/1000 e 2 portas SFP 100/1000. 
Switch 48 portas 10/100/100 - camada 2 de gerenciamento inteligente com 48 portas 10/100/1000 e 2 portas SFP 100/1000. -Normas de Comunicações: IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3i, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z - Full duplex,- Portas: (48) portas RJ-45 10/100/1000 com detecção automática, (2) portas SFP 100/1000 Mbps, detecção automática, mais 2 portas SFP,  Memória e processador processador mínimo de  400 MHz, SDRAM de 128 MB,  Tamanho do buffer mínimo  de pacotes: 1,5 MB 16 MB de flash, Latência :Latência de 100 Mb: < 7 µs, Latência de 1000 Mb: < 2 µs - Capacidade de mínima de  produção:  38,6 Mpps - Capacidade de Switching µSafe 52 Gbps - Características de gestão: Navegador Web - Dimensões : para aplicação em hack 19" 
sparflex
	Un
	3
	 3.331,30
	 9.993,90

	12
	51854 - Pacth cords 1,5 mts (divididos em : 30 amarelo, 30 azul, 30 vermelho, 30 verde, 30 preto.) ROHS Compliant
Pacth cords 1,5 mts (divididos em : 30 amarelo, 30 azul, 30 vermelho, 30 verde, 30 preto.) ROHS Compliant - Cores : Amarelo, Azul, Vermelho, Verde, Preto - tipo de Condutor: Cobre eletrolítico, flexível, nú, formado por 7 filamentos de diâmetro nominal de 0,20mm, isolamento em poliolefina e capa externa em PVC não propagante a chama - tipo de cabo: U/UTP Cat.5e - quantidade de pares: 4 pares, 24AWG - material do contato elétrico: 8 vias em bronze fosforoso com 50µin (1,27µm) de ouro e 100µin (2,54µm) de níquel  - deve atender as normas: EIA/TIA 568 C.2 e seus adendos, EIA/TIA 568 C.2 e seus adendos - deve possuir as certificações: ETL 4 conexões   3075278-003,ETL 4 conexões   3075278-003,ETL 4 conexões   3075278-003,ETL 4 conexões   3075278-003 
sparflex
	Un
	150
	 9,50
	 1.425,00

	13
	51855 - Pacth cords 2,5 mts  (divididos em : 30 amarelo, 30 azul, 30 vermelho, 30 verde, 30 preto.) ROHS Compliant
Pacth cords 2,5 mts  (divididos em : 30 amarelo, 30 azul, 30 vermelho, 30 verde, 30 preto.) ROHS Compliant - Cores : Amarelo, Azul, Vermelho, Verde, Preto - tipo de Condutor: Cobre eletrolítico, flexível, nú, formado por 7 filamentos de diâmetro nominal de 0,20mm, isolamento em poliolefina e capa externa em PVC não propagante a chama - tipo de cabo: U/UTP Cat.5e - quantidade de pares: 4 pares, 24AWG - material do contato elétrico: 8 vias em bronze fosforoso com 50µin (1,27µm) de ouro e 100µin (2,54µm) de níquel  - deve atender as normas: EIA/TIA 568 C.2 e seus adendos, EIA/TIA 568 C.2 e seus adendos - deve possuir as certificações: ETL 4 conexões   3075278-003,ETL 4 conexões   3075278-003,ETL 4 conexões   3075278-003,ETL 4 conexões   3075278-003 
sparflex
	Un
	150
	 9,50
	 1.425,00

	14
	51856 - Velcro dupla face para fixação de cabos 
sparflex
	Mt
	100
	 20,00
	 2.000,00

	15
	51857 - Régua 08 tomadas padrão rack 1u 19” 2P + T 20 amperes - régua 08 e 12 tomadas padrão novo 2P+T com fusível e chave liga/desliga
sparflex
	Un
	8
	 70,00
	 560,00

	16
	51858 - Régua 12 tomadas padrão rack 1u 19” 2P + T 20 amperes  - régua 08 e 12 tomadas padrão novo 2P+T com fusível e chave liga/desliga
Régua 12 tomadas padrão rack 1u 19” 2P + T 20 amperes  - régua 08 e 12 tomadas padrão novo 2P+T com fusível e chave liga/desliga
sparflex
	Un
	8
	 105,00
	 840,00

	17
	51859 - Rotuladora de cabos de rede (para fita de 9mm e 12 mm) Tipo de fita: TZ para ambientes internos e externos.  - Largura de fita: 6, 9, 12, 18 e 24 mm 
Rotuladora de cabos de rede (para fita de 9mm e 12 mm) Tipo de fita: TZ para ambientes internos e externos.  - Largura de fita: 6, 9, 12, 18 e 24 mm - Resolução de Impressão: 180 dpi - Altura máxima de impressão: 18,1 mm na fita de 24mm - Display iluminado (backlight): 15 caracteres em 3 linhas - Teclado QWERT, com teclado numérico independente e teclas de acesso rápido para serviços elétricos e cabeamento. - Disponível 14 fontes em 8 tamanhos (e automático), 10 estilos e 5 larguras. Imprime linha riscada e sublinhada. - Possui 383 símbolos industriais e de telecomunicações incorporados - Imprime com velocidade de até 30mm por segundo com o adaptador de energia elétrica ou 20mm por segundo com pilhas - Imprime 9 formatos de códigos de barras - Imprime texto rotativo e bandeira - Numeração sequencial  - Impressão horizontal, vertical e espelhada, inversão de texto. - 99 Memórias para etiquetas de uso frequente, com buffer para mais de 9000 caracteres - Cortador: automático.  - Desligamento automático - Adaptador de energia elétrica (incluso) - Incluso software de edição e impressão, cabo de comunicação USB, fita inicial, bateria recarregável e adaptador de energia AC e manual do usuário. 
sparflex
	Un
	1
	 470,50
	 470,50

	18
	51860 - Fita para rotuladora 9mm
sparflex
	Mt
	100
	 22,97
	 2.297,00

	19
	51861 - Fita para rotuladora 12mm
sparflex
	Un
	100
	 59,33
	 5.933,00

	20
	51862 - Rotuladora fita adesiva ( Tipo de fita M para identificar tomadas) - Possui caracteres em português e inclusão de data e hora. -Tipo de fita: M-Tape para ambientes internos sem incidência de calor - L
Rotuladora fita adesiva ( Tipo de fita M para identificar tomadas) - Possui caracteres em português e inclusão de data e hora. -Tipo de fita: M-Tape para ambientes internos sem incidência de calor - Largura de fita: 9 e 12 mm x 8 metros - Resolução de Impressão: 230 dpi - Altura máxima de impressão: 7 mm - Display de cristal líquido de 12 caracteres - Teclado tipo QWERTY (padrão computador) - Impressão em 6 tamanhos de caracteres e 9 estilos e em até duas linhas - Inclusão de data e hora - Insere molduras e símbolos 
sparflex
	Un
	1
	 159,00
	 159,00

	21
	51863 - Fita adesiva rotuladora
sparflex
	Mt
	300
	 12,25
	 3.675,00

	22
	51864 - Alicate de crimpar RJ45 com catraca
sparflex
	Un
	2
	 50,00
	 100,00

	23
	51865 - Alicate de corte 4mm
sparflex
	Un
	2
	 25,00
	 50,00

	24
	51866 - Alicate punch down RJ45
sparflex
	Un
	2
	 22,00
	 44,00

	25
	51867 - Alicate decapador cabo CAT5e
sparflex
	Un
	1
	 13,00
	 13,00

	26
	51868 - Testador de cabo de rede professional - Teste de cabos Coaxial BNC - Teste de cabos de rede RJ45 - T568A T568B 
Testador de cabo de rede professional - Teste de cabos Coaxial BNC - Teste de cabos de rede RJ45 - T568A T568B Token Ring - Teste de continuidade de fios e cabos - Identifica interrupção de sinal - Recebe os sinal de tom nos cabos ou fios telefônicos - Identifica o estado da linha telefônica (ocupado toque claro) - Envia frequência de tom 4khz - Recebe frequência 100hz ~ 300 khz - 2 Baterias já instaladas - Manual de Instrução em português 
sparflex
	Un
	1
	 366,63
	 366,63

	27
	51869 - Adaptadores padrão velho (2 pinos) pra novo (3 pinos).
Adaptadores padrão velho (2 pinos) pra novo (3 pinos).
sparflex
	Un
	200
	 2,49
	 498,00

	Total 
	 68.683,63





Mafra, 16/02/2016






_________________________________
Fabiano Maurício Kalil
Pregoeiro Municipal
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