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Mafra, 25 de novembro de 2013.

ERRATA Nº 001  REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 661/2013,  PREGÃO PRESENCIAL N° 117/2013.
1 - O Pregoeiro Municipal juntamente com sua equipe de apoio amparados na Lei 10.520/02 subordinada a Lei 8.666/93 no Art. 21 § 4ª, e suas alterações posteriores, vem através deste informar alterações deste Edital.
ANEXO I – Termo de Referência
	Onde se lê



	      ITEM 
	 

QUANT.
	 UNID.
	 

DESCRIÇÃO
	VALOR UNIT.

(R$)
	VALOR TOTAL

(R$)

	01
	01
	Unid
	Carregadeira: compacta nova, equipada com motor diesel, atendendo as normas do CONAMA Tier4 de poluição, potência mínima de 48HP. Transmissão hidrostática, freio de estacionamento nas quatro rodas com parada de emergência. Braço fixado no chassi com elevação radial. Capacidade operacional mínimo de 550 kg. Altura de descarga mínimo de 2.200mm. Peso operacional mínimo de 2.200 Kg. Engates rápido mecânico e hidráulico. Caçamba frontal com lâmina substituível aparafusada. Sistema de refrigeração de água e hidráulico na horizontal, pneus 10x16,5 ou similar cabine fechada com ar condicionado.Luzes de advertência, alarme de ré, espelhos retrovisores,extintor de incêndio, tanque de água para espargidor. 

Capinadeira mecânica: rotativa acionada por motor hidráulico, conjunto rotativo com cabos de aço diâmetro aproximado de 25mm,fixado por mancal individual com rolamentos. Engate rápido mecânico e hidráulico, sistema de água antipoeira.                                                                                                                                                                                                                                                          

Vassoura mecânica: com caçamba recolhedora com motor de tração interno, acionamento hidráulico, cerdas mistas de aço e polipropileno, lâmina substituível aparafusada, largura aproximada de 1600 mm. Engate rápido mecânico e hidráulico, sistema de água antipoeira. 

Garantia mínima 12 meses.
	
	


	Leia-se



	      ITEM 
	 

QUANT.
	 UNID.
	 

DESCRIÇÃO
	VALOR UNIT.

(R$)
	VALOR TOTAL

(R$)

	01
	01
	Unid
	Carregadeira: compacta nova, equipada com motor diesel, atendendo as normas do CONAMA Tier4 de poluição, potência mínima de 48HP. Transmissão hidrostática, freio de estacionamento nas quatro rodas com parada de emergência. Braço fixado no chassi com elevação radial. Capacidade operacional mínimo de 550 kg. Altura de descarga mínimo de 2.200mm. Peso operacional mínimo de 2.200 Kg. Engates rápido mecânico e hidráulico. Caçamba frontal com lâmina substituível aparafusada. Sistema de refrigeração de água e hidráulico na horizontal ou na vertical, pneus 10x16,5 ou similar cabine fechada com ar condicionado.Luzes de advertência, alarme de ré, espelhos retrovisores,extintor de incêndio, tanque de água para espargidor. 

Capinadeira mecânica: rotativa acionada por motor hidráulico, conjunto rotativo com cabos de aço diâmetro aproximado de 25mm,fixado por mancal individual com rolamentos. Engate rápido mecânico e hidráulico, sistema de água antipoeira.                                                                                                                                                                                                                                                          

Vassoura mecânica: com caçamba recolhedora com motor de tração interno, acionamento hidráulico, cerdas mistas de aço e polipropileno, lâmina substituível aparafusada, largura aproximada de 1600 mm. Engate rápido mecânico e hidráulico, sistema de água antipoeira. 

Garantia mínima 12 meses.
	139.546,70
	139.546,70


2- Por fim, considerando que as alterações acima não afeta a formulação da proposta, a data da abertura da sessão pública permanece inalterada.

Atenciosamente

Fabiano Maurício Kalil

Pregoeiro Municipal
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