**TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO**

Com base na lei 8.666/93, alterada pela lei 8.883/94, torna-se público o resultado referente a licitação abaixo mencionada:

**Objeto da Licitação: Aquisição de pedras, destinadas a manutenção das vias públicas, através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos e Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano.**

**Pregão Eletrônico RP número:** **006/2023** **Processo número:** **022/2023**

**Data de Julgamento das Propostas: 07/03/2023**

**Data da Adjudicação: 29/03/2023**

**Fornecedores e itens declarados Adjudicados:**

**4348 - CETARB COMÉRCIO DE MINÉRIOS LTDA - ME (81.908.469/0002-06)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Material/Serviço** | **Unid. medida** | **Marca** | **Quantidade** | **Valor unitário (R$)** | **Valor total (R$)** |
| 1 | 91627 - Saibro britado (Cascalho) tipo 4A– Material com granulometria de 0 a 10 cm. Obs: Recomenda-se a utilização de rochas sedimentares não alteradas. | Ton | propria proprio | 100.000 | 59,00 | 5.900.000,00 |
| 2 | 80198 - Saibro Detonado (Cascalho) – Material resultante diretamente da detonação de pedreiras. Obs: Recomenda-se a utilização de rochas sedimentares não alteradas | Ton | propria proprio | 10.000 | 58,00 | 580.000,00 |
| **Total (R$):** | | | | | | 6.480.000,00 |

**3870 - COMASO CONSTRUCAO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA (02.674.801/0001-68)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Material/Serviço** | **Unid. medida** | **Marca** | **Quantidade** | **Valor unitário (R$)** | **Valor total (R$)** |
| 3 | 80196 - Bica Corrida – Material britado com granulometria de 0 a 50 mm. Obs: Recomenda-se a utilização de rochas sedimentares não alteradas. | Ton | Pr�pria Pr�pria | 100.000 | 69,50 | 6.950.000,00 |
| 4 | 91628 - Brita Graduada – Material rochoso de alta resistência britado e peneirado conforme malha e proporções abaixo. - Pó de pedra (0 a 5 mm) – 40% - Pedrisco (5 a 9 mm) – 20% - Brita nº 1 (9 a 20 mm) –20%  Brita Graduada – Material rochoso de alta resistência britado e peneirado conforme malha e proporções abaixo. - Pó de pedra (0 a 5 mm) – 40% - Pedrisco (5 a 9 mm) – 20% - Brita nº 1 (9 a 20 mm) –20% -Brita n°2 ( 20 a 40mm) -20% . Obs: Recomenda-se a utilização de rochas tipo: granito, gnaisse, basalto ou diabásio. | Ton | Pr�pria Pr�pria | 10.000 | 69,50 | 695.000,00 |
| **Total (R$):** | | | | | | 7.645.000,00 |

**3403 - EXTRAÇÃO DE AREIA FUNDÃO LTDA EPP (79.390.530/0001-43)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Material/Serviço** | **Unid. medida** | **Marca** | **Quantidade** | **Valor unitário (R$)** | **Valor total (R$)** |
| 5 | 80201 - Pó de Brita – Material com diâmetro máximo de 4,8 mm. Obs: Recomenda-se a utilização de rochas tipo: granito, gnaisse, basalto ou diabásio. | Ton | propria proprio | 10.000 | 77,70 | 777.000,00 |
| **Total (R$):** | | | | | | 777.000,00 |

Mafra, 29/03/2023

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**EMERSON MAAS ADRIANO JOSE MARCINIAK**

Prefeito Municipal Secretário Municipal de Administração