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TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO


Com base na lei 8.666/93, alterada pela lei 8.883/94, torna-se público o resultado referente a licitação abaixo mencionada:

Objeto da Licitação:  Veículo automotor novo, zero km, ano/modelo 2015, tipo MICRO-ÔNIBUS com Rodado Simples na Dianteira e Duplo na Traseira, transformado em unidade móvel Médica/ Ginecológica. 

Pregão número: 44/2015

Data de Julgamento das Propostas: 09/06/2015

Data da Adjudicação: 01/07/2015

Fornecedores e itens declarados Adjudicados:

8023 - Industria de ônibus São Marcos LTDA-EPP (11.262.473/0001-83)
	Item
	Material/Serviço
	Unid. medida
	Quantidade
	Valor unitário (R$)
	Valor total (R$)

	1
	49191 - Veículo automotor novo, zero km, ano/modelo 2015, tipo MICRO-ÔNIBUS com Rodado Simples na Dianteira e Duplo na Traseira, transformado em unidade móvel Médica/ Ginecológica
Especificação técnica do objeto Especificação do veículo Motorização: 1. Motor Turbo e Intercooler; 1.1 Numero de Cilindros - 4 em linha 1.2 Sistemas de injeção Eletrônica. 1.3 Potência Nominal mínima de 150 CV, 1.4 Torque mínimo de 450 Nm / 1100 a 1900 RPM Câmbio 2. Cambio com 05 marchas a frente e 01 marcha à ré.   Embreagem 3.1 Sistemas de Embreagem do tipo Monodisco a Seco, 3.1.2 Tipo de Acionamento - Servo Assistido, Freio de Serviço 4. A tambor assistido eletronicamente ( ABS ) ( EBD ) 4.1 Tipo de acionamento - Pneumático Freio de Estacionamento 5. Tipo - Spring brake 24 " 5.1 Acionamento - Válvula Moduladora 5.2 Atuação - Rodas Traseiras Freio Motor 6. Acionamento - Eletro-pneumático 6.1 Atuação - Tubo de escape. Suspensão 7. Suspensão Dianteira interligada por mola parabólica e amortecedores telescópicos 7.1 Suspensão Traseira interligada por mola semi-eliptica e amortecedores telescópicos Direção 8. Direção hidráulica; Pesos ( Kg ) e Capacidades ( Litros ) 9. PBT de 8.500 Kg 9.1 Eixo Dianteiro 3.000 Kg 9.2 Eixos Traseiro 5.500 Kg 9.3 Tanque de Combustível - 150 L 9.4 Rodas - 6.00 X 17,5" 9.5 Dimensão dos Pneus - 215/75 R 17,5” ( estepe original de fabrica ) Dimensões mínimas e máximas do veiculo (mm) 10. Comprimento total do veículo máximo de 8.800 mm; 10.1 Distancia entre eixo imprescindível seja original de fabrica, de no mínimo de 4.500 mm; 10.2 Larguras externa do veiculo mínimo de 2.200 mm; 10.3 Alturas interna do veículo mínimo de 1.900 mm; 11 - Altura entre o solo e para choque traseiro de no mínimo 510 mm, com angulo de saída de no mínimo 12 graus. 11.1 A altura descrita no item 11, justifica-se em face do emprego técnico do veículo especial, o qual será destinada em locais e terrenos (urbanos e rurais) de difícil acesso e locomoção com aclive ou declive diversos. 12 - Altura entre o solo e o para choque dianteiro de no mínimo 490 mm,com angulo de ataque de no mínimo 23 graus. 12.1 A altura descrita no item 12, justifica-se em face do emprego técnico do veículo especial, o qual será destinada em locais e terrenos (urbanos e rurais) de difícil acesso e locomoção com aclive ou declive diversos. 13 - Altura externa máxima do veiculo 3.000 mm 14 - Veiculo deverá possuir 02 portas de acesso, no lado direito. 15 - Distância balanço traseiro (centro do eixo traseiro ao final do para choque traseiro) de no máximo 2.850mm; 16 - Distância balanço dianteiro (centro do eixo dianteiro ao final do para choque dianteiro) de no máximo 1.300mm; 17 - Capacidade para 2 (Dois) passageiros no salão, mais 01 (um) motorista e 01 (um) auxiliar. 18 - Janelas laterais com abertura com guarnição de alumínio. 21 - Piso revestido em material antiderrapante. 22 - Carroceria confecionada em chapa de aço original de fábrica; 23 - Sistema de emissão de poluentes que atenda norma Proncove 7 (SCR) .  Transformação do Veículo Sala Médica:  •	Aparelho de ar condicionado Split 12.000 BTus •	Mesa ( Maca ) clínica para atendimento com colchonete revestido em courvin, contendo três gavetas e abaixo das gavetas armário com prateleira para acondicionar materias. •	Mocho para o atendente. •	Cadeira para paciente. •	Mesa no lado direito retrátil para prescrição médica . •	06 tomadas 110/220 para acoplar equipamentos. •	Geladeira com capacidade de 80 Litros abaixo da pia. •	Lavatório e cuba com armário; •	Escada de acesso a mesa clínica ( maca ). •	Suporte para coleta de sangue e soro ( Porta Braço). •	Suporte para soro e sangue. •	Armário traseiro acima do bagageiro traseiro com portas de correr e prateleiras internas.  Sala Ginecológica: •	Aparelho de ar condicionado Split 12.000 Btus. •	Escada de acesso a mesa ( Maca ) clínica; •	Mesa retrátil para prescrição médica. •	Mesa ( Maca ) clínica para atendimento com colchonete revestido em courvin, contendo três gavetas e abaixo das gavetas armário com prateleira para acondicionar materias. •	Mocho para atendente; •	Cadeira para paciente. •	Suporte de pernas para exame. •	Refletor cirurgico. •	Armário com l
EURO 450R CHASSI VW 8.160
	Un
	1
	 288.000,00
	 288.000,00

	Total 
	 288.000,00





Mafra, 01/07/2015






_________________________________
Wellington Roberto Bielecki
Prefeito Municipal
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