****

**TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO**

Com base na lei 8.666/93, alterada pela lei 8.883/94, torna-se público o resultado referente a licitação abaixo mencionada:

**Objeto da Licitação:Contratação de empresa para prestação de serviços especializados em instalação, manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado,destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde, através do Fundo Municipal de Saúde.**

**Pregão Eletrônico número: 064/2022 Processo número: 207/2022**

**Data de Julgamento das Propostas: 12/07/2022**

**Data da Adjudicação: 21/07/2022**

**Fornecedores e itens declarados Adjudicados:**

 **11801 - J2 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA LTDA (27.257.703/0001-56)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lote** | **Item** | **Material/Serviço** | **Unid. medida** | **Marca** | **Quantidade** | **Valor unitário (R$)** | **Valor total (R$)** |
| 1 | 1 | 96771 - INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NOVO COMPLETO INCLUINDO PEÇAS E MÃO DE OBRA. CAPACIDADE DE 08.000 A 18.000 BTUS | Un | Propria Propria | 50 |  229,76 |  11.488,00 |
| 1 | 2 | 96772 - MANUTENÇÃO PREVENTICA E HIGIENAIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO INSPEÇÃO GERAL NA INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, APARELHOS COM CAPACIDADE DE 9.000 BTUS.MANUTENÇÃO PREVENTICA E HIGIENAIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO INSPEÇÃO GERAL NA INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, CURTO CIRCUITO DE AR, DISTRIBUIÇÃO E INSUFLA MENTO DAS UNIDADES EXTERNAS E INTERNAS. VERIFICAR INSTALAÇÃO ELÉTRICA; LAVAR E SECAR O FILTRO DE AR MEDIR TENSÃO E CORRENTE DE FUNCIONAMENTO ECOMPARAR COM A NORMAL VERIFICAR APERTO DE TODOS OS TERMINAIS ELÉTRICOS A FIM DE EVITAR POSSÍVEIS MAUS CONTATOS. VERIFICAR OBSTRUÇÃO DAS PALETAS POR ACÚMULO DE SUJEIRA OU AMASSAMENTO. VERIFICAR POSSÍVEIS ENTUPIMENTOS NOS DRENOSPOR ACUMULO DE SUJEIRA OU AMASSAMENTO FAZER LIMPEZA DOS GABINETES COM PRODUTOS BIODEGRADÁVEIS E APLICAR BACTERICIDA MEDIR E ANOTAR DIFERENCIAL DE TEMPERATURAMEDIR PRESSÃO ALTA, BAIXA DE EQUILÍBRIO DE FUNCIONAMENTO DO EVAPORADOR E DO CONDENSADOR LIMPEZA DOS GABINETES DACONDENSADORAMANUT PREVENTIVA E HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONADO DE APARELHOS COM CAPACIDADE DE 9.000 BTUS. | Un | Propria Propria | 8 |  90,00 |  720,00 |
| 1 | 3 | 96773 - MANUTENÇÃO PREVENTICA E HIGIENAIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO INSPEÇÃO GERAL NA INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, APARELHOS COM CAPACIDADE DE 12.000 BTUSMANUTENÇÃO PREVENTICA E HIGIENAIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO INSPEÇÃO GERAL NA INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, CURTO CIRCUITO DE AR, DISTRIBUIÇÃO E INSUFLA MENTO DAS UNIDADES EXTERNAS E INTERNAS. VERIFICAR INSTALAÇÃO ELÉTRICA; LAVAR E SECAR O FILTRO DE AR MEDIR TENSÃO E CORRENTE DE FUNCIONAMENTO ECOMPARAR COM A NORMAL VERIFICAR APERTO DE TODOS OS TERMINAIS ELÉTRICOS A FIM DE EVITAR POSSÍVEIS MAUS CONTATOS. VERIFICAR OBSTRUÇÃO DAS PALETAS POR ACÚMULO DE SUJEIRA OU AMASSAMENTO. VERIFICAR POSSÍVEIS ENTUPIMENTOS NOS DRENOSPOR ACUMULO DE SUJEIRA OU AMASSAMENTO FAZER LIMPEZA DOS GABINETES COM PRODUTOS BIODEGRADÁVEIS E APLICAR BACTERICIDA MEDIR E ANOTAR DIFERENCIAL DE TEMPERATURAMEDIR PRESSÃO ALTA, BAIXA DE EQUILÍBRIO DE FUNCIONAMENTO DO EVAPORADOR E DO CONDENSADOR LIMPEZA DOS GABINETES DACONDENSADORAMANUT PREVENTIVA E HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONADO DE APARELHOS COM CAPACIDADE DE 12.000 BTUS. | Un | Propria Propria | 126 |  90,00 |  11.340,00 |
| 1 | 4 | 96774 - MANUTENÇÃO PREVENTICA E HIGIENAIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO INSPEÇÃO GERAL NA INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, APARELHOS COM CAPACIDADE 18.000 BTUSMANUTENÇÃO PREVENTICA E HIGIENAIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO INSPEÇÃO GERAL NA INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, CURTO CIRCUITO DE AR, DISTRIBUIÇÃO E INSUFLA MENTO DAS UNIDADES EXTERNAS E INTERNAS. VERIFICAR INSTALAÇÃO ELÉTRICA; LAVAR E SECAR O FILTRO DE AR MEDIR TENSÃO E CORRENTE DE FUNCIONAMENTO ECOMPARAR COM A NORMAL VERIFICAR APERTO DE TODOS OS TERMINAIS ELÉTRICOS A FIM DE EVITAR POSSÍVEIS MAUS CONTATOS. VERIFICAR OBSTRUÇÃO DAS PALETAS POR ACÚMULO DE SUJEIRA OU AMASSAMENTO. VERIFICAR POSSÍVEIS ENTUPIMENTOS NOS DRENOSPOR ACUMULO DE SUJEIRA OU AMASSAMENTO FAZER LIMPEZA DOS GABINETES COM PRODUTOS BIODEGRADÁVEIS E APLICAR BACTERICIDA MEDIR E ANOTAR DIFERENCIAL DE TEMPERATURAMEDIR PRESSÃO ALTA, BAIXA DE EQUILÍBRIO DE FUNCIONAMENTO DO EVAPORADOR E DO CONDENSADOR LIMPEZA DOS GABINETES DACONDENSADORAMANUT PREVENTIVA E HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONADO DE APARELHOS COM CAPACIDADE 18.000 BTUS | Un | Propria Propria | 5 |  90,00 |  450,00 |
| 1 | 5 | 96775 - MANUTENÇÃO CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, PEQUENOS REPAROS ELÉTRICOS NO AR CONDICIONADO, RECARGA DE GÁS AR CONDICIONADO, DE APARELHOS COM CAPACIDADE DE 08.000 A 18.000 BTUS | Un | Propria Propria | 100 |  90,00 |  9.000,00 |
| **Total (R$):** |  32.998,00 |

Mafra, 21/07/2022

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Luiz Roberto da Costa Ceccon

Pregoeiro Municipal