**TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO**

Com base na lei 8.666/93, alterada pela lei 8.883/94, torna-se público o resultado referente a licitação abaixo mencionada:

**Objeto da Licitação: Aquisição de bomba de vácuo para cadeira odontológica e equipamentos destinados a nova central de materiais e esterilização modelo (CME)da Policlínica Municipal, através do Fundo Municipal de Saúde.**

**Pregão Eletrônico número:** **060/2022** **Processo número:** **195/2022**

**Data de Julgamento das Propostas: 07/07/2022**

**Data da Adjudicação: 14/07/2022**

**Fornecedores e itens declarados Adjudicados:**

 **11787 - GG INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA (26.965.679/0001-47)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Material/Serviço** | **Unid. medida** | **Marca** | **Quantidade** | **Valor unitário (R$)** | **Valor total (R$)** |
| 1 | 96629 - Bomba de vácuo p/2 consultórios para 2 consultórios simultaneamente.Bomba de vácuo p/2 consultórios para 2 consultórios simultaneamente. Capacidade de instalação 2 consultórios \*exclusivo temporizador de varredura filtro coletor de detritos pratico, eficiente e de fácil limpeza, com abertura superior evitando o contato com os resíduos pré-lavagem automática de filtro coletor filtro de entrada de água protetor térmico intermitente — protege o motor e circuito de quedas de tensão na rede externa motor co eixo central e maço de inox turbina completa em liga de bronze gabinete (opc.) em aço e pintura poliuretano comando de acionamento eletrônico vácuo /potencia sucção 450 mmhg/ 17,62 inhg potencia do motor 0,5 cv, voltagem — (vac) bivolt - 127/220v freqüência 220v (50 ou 60 hz) 127v (60hz) consumo de água 0,20 litros / min largura/altura/ comprimento. (cm) — (s/gab.) 28,0 / 31,0 / 26,0 largura/altura/comprimento. (cm) — (c/gab.) 33,0/36,0 29,0 peso (kg) (s /gab.) / peso (kg) (c/ gab.) 17,0/22,0 vazão de ar 170 litros/min. | Un | GG MD 600 1/2 HP  | 7 |  2.049,70 |  14.347,90 |
| **Total (R$):** | 14.347,90 |

**11788 - PSM EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI (29.689.057/0001-21)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Material/Serviço** | **Unid. medida** | **Marca** | **Quantidade** | **Valor unitário (R$)** | **Valor total (R$)** |
| 3 | 96631 - Lavadora ultrassônica volume útil mínimo de 32 litros. Lavadora ultrassônica volume útil mínimo de 32 litros. Utilização de fluxo intermitente para limpeza de materiais canulados. Com temperatura ajustável até 65 graus, Após o término do ciclo opção para esvaziar automaticamente. Cesto aramado para maior poder de propagação do ultrassom, Conexões para entrada e saída de água, Abastecimento de água automático, Escoamento de água automático, Com sistema de segurança que interrompe o funcionamento com a tampa. Aquecimento ajustáve de Temperatura ambiente até 65 graus. Com fluxo para limpeza de canulados. Limpeza de mínimo 08, canulados por vez podendo ser ampliado através de acessórios. Conexão para canulados adaptável aos tamanhos disponíveis no mercado, Frequência do ultrassom: 40Khz,Potência do ultrassom: mínimo de 600W,Gabinete: aço inoxidável,Tampa em aço inox com visor em acrílico Cuba e cesto: aço inoxidável Volume mínimo da cuba: 40 litros, Com Painel de comando digital, Ciclo de limpeza ajustável mpinimo de 01 a 60 minutos. Entrada de água com conexão de 1/2 ou 3/4, Escoamento de água com saída de 1 polegada, Voltagem Bivolt (automático). Equipamento com instalação incluída. | Un | BRASMEDICAL BR 32 LC | 1 |  25.500,00 |  25.500,00 |
| **Total (R$):** | 25.500,00 |

 **11523 - MORIMED COMERCIAL EIRELI (26.499.522/0001-73)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Material/Serviço** | **Unid. medida** | **Marca** | **Quantidade** | **Valor unitário (R$)** | **Valor total (R$)** |
| 2 | 96630 - Autoclave. Autoclave. Classe para esterilização de artigos/instrumentos termorresistentes embalados e desembalados utilizando vapor saturado sob pressão. Equipamento produzido dentro dos padrões de qualidade, com sistema de rastreabilidade que cumpre a norma NBR ISO 13485. Possuir registro conforme Portaria INMETRO N° 255 de 29/05/2014. Modo Digital com display de LCD. Voltagem 220V. Mínimo de 6 Programas: Instrumental embalado/Instrumental Desembalado Plásticos e Algodão / Kit Cirúrgico e Tecidos / Líquidos Secagem Extra. Desaleração e sespressurização automática. Capacidade mínima de 54 litros. Teclado de controle.Tampa e câmara em aço inox. Câmara com mínimo de 3 bandejas em alumínio anodizado. Secagem com porta fechada. Possibilidade de transferência de informações para disco removível (pendrive), através de conexão USB. Possuir indicação de falta de água no reservatório.Possuir mínimo de 25 sistemas de segurança entre os quais Chave e Trava da Porta, Sistema Eletrônico de cruzamento de dados e Sistema Eletrônico de controle de potência. Mínimo 2 anos de garantia. Atendimento de Requisitos para fins Regulamentares e atendimento aos Requisitos da RDC 15/16/2013 - BPF - ANVISA. Equipamento com instalação incluída. | Un | CRISTOFOLI VITALE CLASS 54L | 2 |  18.050,00 |  36.100,00 |
| 5 | 96633 - Pistola Ar/Água.Pistola Ar/Água. Indicada para auxílio nos processos de lavagem e secagem em Centrais de Materiais e Esterilização. Fabricação em alumínio. Funcionamento na rede de ar comprimido ou água (sem Pressurização de água). Bico universal. Mangueira de mínimo 3,5 metros. Equipamento com instalação incluída. | Un | BRASMEDICAL BR PAG | 15 |  1.740,00 |  26.100,00 |
| **Total (R$):** |  62.200,00 |

 **9925 - SALVI LOPES E CIA LTDA (82.478.140/0001-34)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Material/Serviço** | **Unid. medida** | **Marca** | **Quantidade** | **Valor unitário (R$)** | **Valor total (R$)** |
| 4 | 96632 - Lupa Luminária De Mesa Bancada. Lupa Luminária De Mesa Bancada. Com Regulagem Led Profissional Bivolt. Lente de vidro com mínimo 8X; Tampa protetora para a lente; Diâmetro útil da lente mínimo: 120mm; Lâmpada circular de mínimo 22W; Fixação para mesas e bancadas; Tamanho do braço estendido mínimo: 860mm; VOLTAGEM: Bivolt. Equipamento com instalação incluída. | Un | Arktus | 15 |  399,99 |  5.999,85 |
| **Total (R$):** | 5.999,85 |

Mafra, 14/07/2022

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**FABIANO MAURÍCIO KALIL**

Pregoeiro Municipal