

**TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO**

Com base na lei 8.666/93, alterada pela lei 8.883/94, torna-se público o resultado referente a licitação abaixo mencionada:

**Objeto da Licitação: aquisição e instalação de abrigo/ ponto de ônibus no município, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano**

**Pregão Eletrônico RP número:** **008/2023** **Processo número:** **034/2023**

**Data de Julgamento das Propostas: 05/05/2023**

**Data da Adjudicação: 08/05/2023**

**Fornecedores e itens declarados Adjudicados:**

**12710 - GRB ENGENHARIA LTDA (30.758.953/0001-84)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Material/Serviço** | **Unid. medida** | **Marca** | **Quantidade** | **Valor unitário (R$)** | **Valor total (R$)** |
| 1 | 99388 - ABRIGO/PONTO DE ÔNIBUS • 300 x 170 cm (LxP); • altura 235 cm; • estrutura fabricada em metalon galvanizado; • 80x80x1,95mm; • 50x50x 1,55 mm; • 30x30x1,55 mm; • acabamento estrutural lateral em perfil ; • U especial 30x50x150x50x30x1,55 mm; • acento em chapa metálica perfurada; • pintura eletrostática poliéster; • cobertura metálica termoacústica; • telha TPR 0,43 mm + EPS 30 mm + TPR, 0,43 mm ; • acabamento superior cor natural; • acabamento inferior pintura eletrostática poliéster; • fechamento lateral / posterior vidro fixo incolor 10 mm ; • fixação com perfil U em alumínio; • inserto metálico p/ fixação em base de alvenaria Descritivo; • 04 pilares metálicos 80x80x2 mm; • estrutura da cobertura comporta por perfil especial 30x50x150x50x30x1,55 mm (galvanizado), tubo 30x30x1,55 mm (galvanizado), tubo 50x50x1,55 mm (galvanizado) telha termo acústica TPR 40 (telha TPR 40 cor natural + EPS 30 mm + telha TPR 40 com pintura eletrostática poliéster face interna) ; • estrutura de apoio / fixação 80x80x1,95 mm (galvanizado), tubo 50x50x1,55; (galvanizado); • acentos em chapa de aço carbono perfurada (galvanizada) ; • estrutura galvanizada + pintura eletrostática epóxi ; • vidro fixo incolor 10 mm (temperado) – laterais / fundos ; • fundação em concreto armado e piso de concreto alisado 10 cm de espessura na medida da projeção da cobertura ; • remoção de entulhos. | Un | PR�PRIA PROPRIA | 62 | 7.900,00 | 489.800,00 |
| **Total (R$):** | | | | | | 489.800,00 |

Mafra, 08/05/2023

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Luiz Roberto da Costa Ceccon

Pregoeiro Municipal