**TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO**

Com base na lei 8.666/93, alterada pela lei 8.883/94, torna-se público o resultado referente a licitação abaixo mencionada:

**Objeto da Licitação: aquisição de 01 (um) caminhão e tanque pipa novo, através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos**

**Pregão Eletrônico número:** **018/2023 PE** **Processo número:** **059/2023**

**Data de Julgamento das Propostas: 05/10/2023**

**Data da Adjudicação: 06/10/2023**

**Fornecedores e itens declarados Adjudicados:**

**12989 - FORZA DISTRIBUIDORA LTDA (46.135.499/0001-45)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Material/Serviço** | **Unid. medida** | **Marca** | **Quantidade** | **Valor unitário (R$)** | **Valor total (R$)** |
| 2 | 99446 - Caminhão médio (toco) novo, de fabricação nacional, ano e modelo 2022/2023 cabine com capacidade de motorista e 2 passageiros, estampada em aço tipo frontal/avançada e basculável tração 4x2 , motor diesel de 06 cilindros em linha, turbo e intercooler, potência mínima de 280CV, caixa câmbio 6 marchas a frente e uma ré,(PBT) homologado de 16.000 kg, freio de serviços a ar com ABS , pneus radiais sem câmara 275/80R22.5”, estepe incluso, direção hidráulica, rodado traseiro duplo, ar condicionado, vidros elétricos, volante com regulagem de altura,trava de portas elétricas, rádio AM/FM com USB, compacidade do tanque de combustível em alumínio de 275 litros, com chaves, peso bruto total(PBT) homologado de 16.000 kg, entre eixo de no mínimo 3.500 mm, compatível para instalação do acessório tanque de 9.000 litros previsto no lote 1 tacógrafo semanal digital , freios com ABS, com equipamentos obrigatórios de segurança (extintor, triângulo e macaco c/Cabo) cor branca, especificação exigidos pelo CONATRAN. | Un | IVECO TECTOR 170E28 | 1 | 492.000,00 | 492.000,00 |
| **Total (R$):** | | | | | | 492.000,00 |

**12985 - AÇOMAQ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME (00.880.483/0001-66)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Material/Serviço** | **Unid. medida** | **Marca** | **Quantidade** | **Valor unitário (R$)** | **Valor total (R$)** |
| 1 | 99444 - Tanque 9.000 litros sobre chassi, fabricado conforme as Normas do Inmetro em chapa de aço carbono para transporte de água, modelo auto portante/pipa instalado em caminhão 4x2 ou 6x4, com para lamas de plástico individual, instalação elétrica completo com lanternas em led escada modelo marinheiro, bomba de lata pressão com sistema multiplicador para sucção e recalque, carretel com 15 metros de mangueira e bico abastecedor, saída para engate de mangueira para bombeiro para 02 lados 1.1/2”, 01 lance de 08 metros de mangueira para sucção com válvula fundo de poço, rabo de pavão na parte traseira, barra irrigadora, acionamento de todos os equipamentos com sistema pneumático (direto da cabine), suporte de cone, suporte de extintor, para choque homologado e pintura externa em branco. | Un | A�omaq ACC9LT | 1 | 93.000,00 | 93.000,00 |
| **Total (R$):** | | | | | | 93.000,00 |

Mafra, 06/10/2023

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Luiz Roberto da Costa Ceccon

Pregoeiro Municipal