**TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO**

Com base na lei 8.666/93, alterada pela lei 8.883/94, torna-se público o resultado referente a licitação abaixo mencionada:

**Objeto da Licitação: contratação de empresa para consultoria geotécnica, análise e diagnóstico da estabilidade do talude na Rua Paulo Heyse Filho, entre as ruas Germano Evers e Emílio Everson no Bairro Jardim America, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano**

**Pregão Eletrônico número:** **042/2023** **Processo número:** **152/2023**

**Data de Julgamento das Propostas: 21/08/2023**

**Data da Adjudicação: 22/08/2023**

**Fornecedores e itens declarados Adjudicados:**

**12904 - GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÃO LTDA (34.927.925/0001-02)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Material/Serviço** | **Unid. medida** | **Marca** | **Quantidade** | **Valor unitário (R$)** | **Valor total (R$)** |
| 1 | 100253 - Contratação de empresa especializada em estudo de geoengenharia/geotecnica para análise de processo de movimentação de massa análise de processo de movimentação de massa ocorrido em área residencial nas adjacências da rua Paulo Heyse Filho próximo à esquina com a rua Germano Evers, bairro Jardim América em Mafra/SC. O serviço deverá contemplar a análise da real situação quanto a estabilidade do local, contendo: i)Mínimo 2 ensaios SPT até 15m; ii)Mínimo 42.000m² de levantamento topográfico com curvas de 1m em 1m, alta precisão; iii)Análises de Cisalhamento Direto com 3 tensões normais, para obtenção dos parâmetros geotécnicos do solo; iv)Análise laboratorial para obtenção da massa específica; v)Laudo Geotécnico contendo simulação para estabilidade do talude por método de Equilíbrio Limite ou Elementos Finitos; vi) Análise hidrológica com cálculo da chuva de 100 anos; e Apresentar no mínimo 1 proposta de solução com fator de segurança mínimo de 1,5 por método de Equilíbrio Limite ou Elementos Finitos (não é projeto, é apenas proposta de solução viável). Obs: caso se verifique a necessidade para realização desta análise geotécnica de intervenção ambiental, a contratada deverá providenciar as devidas licenças ambientais. | Un | NA NA | 1 |  58.290,20 |  58.290,20 |
| **Total (R$):** | 58.290,20 |

Mafra, 22/08/2023

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Luiz Roberto da Costa Ceccon

Pregoeiro Municipal