**TERMO DE ADJUDICAÇÃO Nº 02 DE PROCESSO LICITATÓRIO**

Com base na lei 8.666/93, alterada pela lei 8.883/94, torna-se público o resultado referente a licitação abaixo mencionada:

**Objeto da Licitação: aquisição de materiais, equipamentos de informática e licenças para uso de Softwares, destinados as Secretarias Municipais de Mafra**

**Pregão Eletrônico RP número:** **093/2023** **Processo número:** **293/2023**

**Data de Julgamento das Propostas: 09/05/2024**

**Data da Adjudicação: 17/06/2024**

**Fornecedores e itens declarados Adjudicados:**

**10576 - DAMIÃO, LIZOTTI & CIA LTDA-ME (32.302.947/0001-43)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Material/Serviço** | **Unid. medida** | **Marca** | **Quantidade** | **Valor unitário (R$)** | **Valor total (R$)** |
| 11 | 101978 - 300m - Cabo de Rede 300m - Cabo de Rede Homologado pela Anatel Categoria: CAT.5e; Construção: U/UTP – 4 pares trançados compostos de condutores sólidos de cobre nu, 24 AWG, isolados em polietileno especial; Cor padrão: Azul claro; Capa externa: PVC na opção CMX; Embalagem: Caixa FASTBOX em lance padrão de 305 metros; Marcação sequencial métrica decrescente (305 – 0 m) Diâmetro nominal: 4,6 mm; Massa líquida: 26 kg/km NVP (Velocidade Nominal de Propagação): 68%; Resistencia de Isolamento 1000M?.km Desequilíbrio resistivo máximo 5% Resistência Elétrica CC Máxima do Condutor a 20 °C = 93,8?/km Capacitância Mútua Máxima @ 1 kHz 56 pF/m Desequilíbrio Capacitivo Par x Terra Máx. @ 1 kHz 3,3 pF/m Prova de Tensão Elétrica entre Condutores 2500 VDC/3s Impedância Característica 100±15% ? Atraso de Propagação Máximo 545ns/100m @ 10MHz Diferença entre o Atraso de Propagação – Máximo 45ns/100m | Cx | CONNECT CABLE U/UTP-4P | 14 | 301,00 | 4.214,00 |
| 14 | 102004 - Microfone headset com amplificador, portátil. Microfone headset com amplificador, portátil. Tipo de microfone: Dinâmico. Display Led. Botão para seleção das funções: entrada auxiliar, gravação e delete. Entrada auxiliar. Potência: 18w . Led de carga. Entrada: DC5V e USB. Suporte para cinto. Auto falante embutido. Suporte para fita. Bateria inclusa. | Un | APORO STARGHT OS5239B | 21 | 294,50 | 6.184,50 |
| 16 | 102006 - Nobreak Bivolt TW SNB 1500VA Nobreak Bivolt TW SNB 1500VA. Possui 2 baterias de 9 Ah. Engate para conexão de bateria externa. Reinício automático no retorno da rede elétrica, mesmo com a bateria descarregada Carregamento automático das baterias, mesmo com o nobreak desligado. Função DC Start: possibilita ligar o Nobreak na ausência da rede elétrica. Função Silenciar. O sistema de sincronismo PLL . Carregamento inteligente em 3 estágios. | Un | CR ENERGIA KSB1500BS | 17 | 875,00 | 14.875,00 |
| 30 | 102016 - Dvr gravador 16 canais Dvr gravador 16 canais.plicável com 5 tecnologias: hdcvi + hdtvi + ahd + analógica + ip; visualização em 1080p; gravação de todos os canais em 1080p lite ou 720p; saídas de vídeo vga, hdmi e bnc; aplicável com redes wi-fi através de adaptador usb; compatibilidade com onvif; suporta 1 disco rígido de até 10 tb; edição de áudio e vídeo; modo nvr: transforma todos os canais bnc em ip; função bnc + ip: adiciona câmeras ip ao dvr; compressão de vídeo h.265. - Com HD ou SSD de 4tb | Un | HIKVISION DS-7216HGHI-M1 | 1 | 1.026,25 | 1.026,25 |
| **Total (R$):** | | | | | | 26.299,75 |

**13412 - EMPORIO DAS LICITACOES COMERCIO LTDA (41.087.715/0001-00)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Material/Serviço** | **Unid. medida** | **Marca** | **Quantidade** | **Valor unitário (R$)** | **Valor total (R$)** |
| 18 | 101981 - Tablet Tamanho (Tela Principal):10.4" (263.1mm) Câmera Traseira – Resolução:8.0 MP, 2.3GHz, 1.8GHz Tipo de Processador: Octa Core (4x2.3 GHz e 4x1.7 GHz), Câmera Traseira – Resolução:8.0 MP Câmera Frontal – Resolução:5.0MP | Un | Samsung | 11 | 2.300,01 | 25.300,11 |
| **Total (R$):** | | | | | | 25.300,11 |

Mafra, 17/06/2024

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**EMERSON MAAS ADRIANO JOSÉ MARCINIAK**

Prefeito Municipal Secretário Municipal de Administração