**TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO**

Com base na lei 8.666/93, alterada pela lei 8.883/94, torna-se público o resultado referente a licitação abaixo mencionada:

**Objeto da Licitação: Aquisição e instalação de Persianas, através das Secretarias Municipais, do Corpo de Bombeiros Militar e da Polícia Militar do Município de Mafra**

**Pregão Eletrônico RP número:** **090/2023** **Processo número:** **289/2023**

**Data de Julgamento das Propostas: 16/02/2024**

**Data da Adjudicação: 26/02/2024**

**Fornecedores e itens declarados Adjudicados:**

**13170 - M GIROLDO DECORA LTDA (18.900.026/0001-51)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Material/Serviço** | **Unid. medida** | **Marca** | **Quantidade** | **Valor unitário (R$)** | **Valor total (R$)** |
| 1 | 101969 - Persiana Rolo Tubo T35 Absolut 2.0, Tela Solar 1%, cor Branca. Com instalação inclusa. | M² | PR�PRIA PERSIANA ROLO | 880 |  98,95 |  87.076,00 |
| 2 | 101968 - Persiana Rolo Blecaute, cor Silver, 100% Poliester, espessura do tecido 0,80mm. Com instalação inclusa. | M² | PR�PRIA PERSIANA ROLO | 377,8 |  95,30 |  36.004,34 |
| 3 | 101953 - Persiana horizontal 25mmlâminas 0.21 micras espessura em liga de alumínio, cabeçote e base em galvalume pintura eletrostática, corda 1.2 poliéster, cadarço com espaçamento furo aparentemente poliéster, tampas base e cabeçote em PVC transparente, freio em PVC cristal com rolete em aço, giro em PVC cristal lubrificado internamente, bastão em PVC acrílico com gancho e terminal. Agarradeiras em aço. Com instalação inclusa. (Cozinha, Refeitório e Lavanderia Abrigo Institucional e Cras Vila Ivete) | M² | PR�PRIA PERSIANA HORIZONTAL | 165 |  95,60 |  15.774,00 |
| 4 | 101954 - Persiana Rolo, tubo 38 mm extrudado em alumínioponta oposta em PVC com pino retrátil e travamento anti queda, comando com redução de peso em PVC com molas internas em aço, corrente bola 10 PVC e poliéster, emenda e limitadores em PVC cristal, base alumínio com tampas laterais PVC em cores, Bando integrado em alumínio com tampas laterais PVC em cores, agarradeiras em aço temperado. Tecido Blackout 100% poliéster com camada Acrílica, peso aproximado 0,460 g/m2, proteção UV aproximada de 98%. Com instalação inclusa. (Quartos e Sala Abrigo Institucional) | M² | PR�PRIA PERSIANA ROLO | 39 |  119,30 |  4.652,70 |
| 5 | 101955 - Persiana Rolo Sheer (Double Vision), tubo 38 mm extrudado em alumínioponta oposta em PVC com pino retrátil e travamento anti queda, comando com redução de peso em PVC com molas internas em aço, corrente bola 10 PVC e poliéster, limitador interno de ponto alto e baixo, base alumínio com tampas laterais PVC em cores, Bando integrado em alumínio com tampas laterais PVC em cores, agarradeiras em aço temperado. Tecido 100% poliéster, peso aproximado 0,150 g/m2, com faixa sólida (translúcido) altura aproximada 9 cm e faixa transparente altura aproximada 5,5 cm, proteção UV aproximado 80%. Agarradeiras em aço temperado. Com instalação inclusa. (Coordenação, Sala de Visita e Sala Técnicos Abrigo Institucional). | M² | PR�PRIA PERSIANA ROLO | 75 |  161,20 |  12.090,00 |
| 6 | 101972 - Persiana vertical bege 100% blackout, liso, sem bandô, e com abertura central. Cada lâmina com 80cm de diâmetro giram em 180°. Lâmina em tecido. Com instalação inclusa. | M² | PR�PRIA PERSIANA VERTICAL | 140 |  106,80 |  14.952,00 |
| **Total (R$):** |  170.549,04 |

Mafra, 26/02/2024

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Luiz Roberto da Costa Ceccon

Pregoeiro Municipal